இணைப்பை நிறுவவும்
ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கவும்
பதிவுகளை அழிக்கவும்
பணியை நிறுத்து
முகவரி
அளவு
பரிமாற்ற வேகம்
மதிப்பிடப்பட்ட நேரம் மீதமுள்ளது
பெட்டி வால்பேப்பரைக் காட்டு
சாதன தகவல்
இணைக்கவும்
முதன்மை
பகிர்வுகள்
ஃபிளாஷ் நினைவக தகவல்
தயாரிப்பு பெயர்
உற்பத்தியாளர் ஐடி
மொத்த மூல சாதனத் திறன்
தருக்க அலகுகளின் எண்ணிக்கை
விவரக்குறிப்பு பதிப்பு
உற்பத்தி தேதி
LUN
பிரிவின் பெயர்
கோப்பு பெயர்
பிளாக் முகவரி
அளவு
வகை
நிலை
Android பகிர்வு பணிகள்
படிக்கவும்
எழுது
அழிக்கவும்
வரைபடம்
இட ஒதுக்கீடு
யுஎஃப்எஸ்
இணைப்பு அளவுருக்கள்
எச்சரிக்கை: VCC 2.90 க்கு மேல் UFS 4.x சேதமடையலாம்
சிக்னல் பூஸ்டர் (ISP)
இது UFS 4.x HS-LSSக்கு மட்டுமே
பி-சீரிஸ் ஏ-சீரிஸை விட சற்று வேகமானது
RAW அணுகல்
படிக்கவும்
எழுது
அழிக்கவும்
தருக்க அலகு
அளவு
பேடிங் பைட்டை எழுதுங்கள்
விருப்பங்களை அழிக்கவும்
ஒற்றை LUN ஐ அழிக்கவும்
முழு சாதனத்தையும் துடைக்கவும்
தனிப்பயன் முகவரி
தொடக்க முகவரி
இறுதி முகவரி
முகவரி வகை
துறை
பைட்
SCSI விருப்பங்கள்
விளக்கங்கள்
சாதனம்
கட்டமைப்பு
அளவு
அலகு
ஒன்றோடொன்று இணைக்கவும்
சரம்
வடிவியல்
சக்தி
ஆரோக்கியம்
FBO
FBO விவரக்குறிப்பு பதிப்பு
பரிந்துரைக்கப்பட்ட LBA வரம்பு அளவு
அதிகபட்ச LBA வரம்பு அளவு
குறைந்தபட்ச LBA வரம்பு அளவு
LBA வரம்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை
சீரமைப்பு தேவை
பண்புக்கூறுகள்
கொடிகள்
eMMC
இணைப்பு அளவுருக்கள்
ISPக்கு, மெதுவான கடிகாரத்தைப் பயன்படுத்தவும் (6.5 Mhz போன்றவை)
இணைக்கவும்
நிறுத்து
RAW அணுகல்
படிக்கவும்
எழுது
அழிக்கவும்
பிரிவினை
அளவு
விருப்பங்களை அழிக்கவும்
அழிக்கவும்
நிராகரி
பாதுகாப்பான அழித்தல்
டிரிம்
பாதுகாப்பான டிரிம்
சுத்திகரிப்பு (பாதுகாப்பான தரவு அகற்றுதல்)
தனிப்பயன் முகவரி
தொடக்க முகவரி
இறுதி முகவரி
முகவரி வகை
துறை
பைட்
எழுது திணிப்பு
பைட்
நிலைபொருள் அழிப்பைத் தவிர்க்கவும்
இணைப்பு பணிகள்
eMMC நிலையைச் சரிபார்க்கவும்
eMMC சுகாதார அறிக்கையை சரிபார்க்கவும்
RPMB விருப்பங்கள்
கவுண்டர்
பாதுகாப்பான எழுது பாதுகாப்பு உள்ளமைவு
பாதுகாப்பான எழுதும் பாதுகாப்பு இயக்கு
RPMB விசையைப் பயன்படுத்தவும்
ரேண்டம் கீயை உருவாக்கவும்
RPMB விசையை எழுதவும்
RPMB விசையைப் படிக்கவும்
RPMB விசையை சோதிக்கவும்
பகிர்வுகள்
eMMC க்கு எழுதவும்
மாற்றங்களை மீட்டமைக்கவும்
கோப்பில் சேமிக்கவும்
கோப்பைத் திறக்கவும்
மேம்படுத்தப்பட்ட பகுதி தொடக்கம்
சுகாதார சோதனை
விற்பனையாளர் சுகாதார அறிக்கை
வழங்குதல்
வன்பொருள்
பெட்டி தோற்றம்
LCD தீம்
எல்சிடி பிரகாசம்
RGB பிரகாசம்
RGB தீம்
அமைப்புகளைப் படிக்கவும்
அமைப்புகளைச் சேமிக்கவும்
கலர் பிக்கர்
துவக்க லோகோ
வால்பேப்பரை மாற்றவும்
பெட்டியின் அம்சங்கள்
மின்னழுத்தத்தை அளவீடு செய்யவும்
நினைவக தகவல்
USB ஐ மீண்டும் துவக்கவும்
எழுது பெட்டி நிலைபொருள்
செயலில் உள்ள Buzzer அறிவிப்புகள்
உருவகப்படுத்துதல் முறை
ஷார்ட் சர்க்யூட் அலாரம்
பெட்டி தகவல்
பெட்டி வகை
F64 வரிசை எண்
புளூடூத் LE MAC முகவரி
செயல்படுத்தும் கோப்பு பதிப்பு
ஆதரவு இணைப்பு
மென்பொருள்
பகிர்வு அட்டவணை எழுத்துரு அளவு
மென்பொருள் பதிவு எழுத்துரு அளவு
ஒலி விளைவுகளை இயக்கு
குறிப்புகளைக் காட்டு
UFS 4.x கண்டறிதலுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்
முன்னேற்றப்பட்டியின் சதவீதத்தைக் காட்டு
பகிர்வு பட்டியல் கட்டத்தைக் காட்டு
வட்டில் எழுத வேண்டாம் (வேக சோதனைக்கு மட்டும்)
வேகமானியைக் காட்டு
Android தகவலைப் படிக்கவும்
Android பாதுகாப்பு பகிர்வு காப்புப்பிரதி
UFS பிழைத்திருத்த இணைப்பைக் காட்டு
Android பகிர்வு பகுப்பாய்வி
RPMB தகவலைப் படிக்கவும்
மெதுவாக படிக்கவும்/எழுதவும் (மோசமான UFS அல்லது eMMC ICக்கு)
S.M.A.R.T படிக்கவும். அறிக்கை
BLE ஐ இணைக்கவும்
காட்சி தீம்கள்
தோல் தீம்
JEDEC பதிவுகள் உரை நிறம்
நிறத்தை அமைக்கவும்
WriteBooster Buffer கட்டமைப்பு:
பாதுகாப்பான பூட்லோடரைச் சரிபார்க்கிறது...
சாதன வகை:
UFS சாதன வகுப்பு:
UFS மாஸ் ஸ்டோரேஜ் துணைப்பிரிவு:
UFS சாதனத்தால் ஆதரிக்கப்படும் நெறிமுறை:
துவக்க இயக்கு:
குறுகிய துவக்க இயக்கு:
துவக்க வரிசை ஐடி:
பாதுகாப்பு LU க்கான ஆதரவு:
விவரக்குறிப்பு பதிப்பு:
உற்பத்தி தேதி:
நன்கு அறியப்பட்ட தருக்க அலகுகளின் எண்ணிக்கை:
டிஸ்கிரிப்டர் அணுகல் பகுதி துவக்கத்தில் இயக்கவும்:
ஆரம்ப பவர் பயன்முறை:
அதிக முன்னுரிமை LUN:
பாதுகாப்பான அகற்றுதல் வகை:
பின்னணி செயல்பாடுகள் முடிவடையும் தாமதம்:
ஆரம்ப செயலில் ஐசிசி நிலை:
யூனிட் டிஸ்கிரிப்டர் 0 பேஸ் ஆஃப்செட்:
அலகு விவரம். கட்டமைப்பு. பரம். நீளம்:
UFS சாதனத்தின் RTT திறன்:
RTC புதுப்பிப்பு:
UFS அம்சங்கள் ஆதரவு:
ஃபீல்டு ஃபார்ம்வேர் புதுப்பிப்பு நேரம் முடிந்தது:
வரிசை ஆழம்:
சாதனப் பதிப்பு:
பாதுகாப்பான எழுதும் பாதுகாப்பு பகுதிகளின் எண்ணிக்கை:
PSA அதிகபட்ச தரவு அளவு:
PSA ஸ்டேட் டைம்அவுட்:
WriteBooster பயனர் இடத்தைப் பயன்படுத்துகிறது:
WriteBooster Buffer வகை:
பகிரப்பட்டவற்றுக்கான WriteBooster தாங்கல் அளவு
UM CPport கட்டமைப்பு:
ஒருங்கிணைந்த நினைவகம் குறைந்தபட்ச பகுதி அளவு
HPB விவரக்குறிப்பு பதிப்பு:
HPB கட்டுப்பாட்டு முறை:
தருக்க அலகுகளின் எண்ணிக்கை:
துவக்க கட்டமைப்பு நீளம்:
தருக்க அலகு கட்டமைப்பு நீளம்:
RPMB பிராந்தியத்தை இயக்கு:
RPMB பகுதி 1 அளவு:
RPMB பகுதி 2 அளவு:
RPMB பகுதி 3 அளவு:
தருக்க அலகு இயக்கு:
துவக்க LUN ஐடி:
தருக்க அலகு எழுதும் பாதுகாப்பு:
நினைவக வகை:
ஒதுக்கீடு அலகுகளின் எண்ணிக்கை:
தரவு நம்பகத்தன்மை:
லாஜிக்கல் பிளாக் அளவு:
வழங்குதல் வகை:
சூழல் திறன்கள்:
ரைட்பூஸ்டர் இடையக அளவு:
HPB அதிகபட்ச பகுதிகள்:
HPB பின் செய்யப்பட்ட பகுதி தொடக்க ஆஃப்செட்:
HPB பின் செய்யப்பட்ட பகுதிகள்:
அலகு குறியீடு:
தருக்க அலகு வரிசை ஆழம்:
தருக்க அலகு வரிசை முன்னுரிமை:
தரவு வகை ஆதரவு:
தர்க்கரீதியான தொகுதி எண்ணிக்கை:
அழித்தல் தொகுதி அளவு:
உற்பத்தி மாநில விழிப்புணர்வு உணர்திறன்:
RPMB பகுதி 0 அளவு:
உடல் நினைவக வள எண்ணிக்கை:
பெரிய அலகின் கிரானுலாரிட்டி:
செயலில் உள்ள HPB பகுதிகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
HPB பின் செய்யப்பட்ட பகுதிகளின் எண்ணிக்கை:
லாஜிக்கல் யூனிட் ரைட்பூஸ்டர் பஃபர் அளவு:
MIPI Unipro வெளியீட்டு பதிப்பு எண்:
MIPI M-PHY வெளியீட்டு பதிப்பு எண்:
உற்பத்தியாளர் பெயர்:
தயாரிப்பு பெயர்:
OEM ஐடி:
வரிசை எண்:
தயாரிப்பு மறுசீரமைப்பு நிலை:
மொத்த துறை எண்ணிக்கை:
பூர்வீக தொகுதி அளவு:
பிரிவு அளவு:
ஒதுக்கீடு அலகு அளவு:
குறைந்தபட்ச முகவரியிடக்கூடிய தொகுதி அளவு:
உகந்த வாசிப்புத் தொகுதி அளவு:
உகந்த எழுத்துத் தொகுதி அளவு:
அதிகபட்ச டேட்டா இன் பஃபர் அளவு:
அதிகபட்ச டேட்டா-அவுட் பஃபர் அளவு:
ஒரு கட்டச் சுருக்கத்தில் அதிகபட்ச தரவு அளவு:
அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் தரவு பரிமாற்றத்திற்கான ஆதரவு:
ஆதரிக்கப்படும் தருக்க அலகுகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
RPMB பிரேம்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
டைனமிக் திறன் வளக் கொள்கை:
கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச சூழல்கள் ஆதரிக்கப்படுகின்றன:
சிஸ்டம் டேட்டா டேக் யூனிட் அளவு:
கணினி தரவு குறிச்சொல் வள அளவு:
ஆதரிக்கப்படும் பாதுகாப்பான அகற்றுதல் வகைகள்:
ஆதரிக்கப்படும் நினைவக வகைகள்:
ஆதரிக்கப்படும் நினைவக வகைகளின் எண்ணிக்கை:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1 அதிகபட்ச ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
சிஸ்டம் குறியீடு நினைவகம் அதிகபட்ச ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
கணினி குறியீடு நினைவக திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
நிலையான நினைவக மேக்ஸி ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
நிலையான நினைவக திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 1 அதிகபட்ச ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 2 அதிகபட்ச ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 2 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 3 அதிகபட்ச ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 3 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 4 அதிகபட்ச ஒதுக்கீடு அலகுகள்:
மேம்படுத்தப்பட்ட நினைவக வகை 4 திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
உகந்த தருக்க தொகுதி அளவு:
UFS சாதனத்தின் அதிகபட்ச ரைட்பூஸ்டர் இடையக அளவு:
UFS சாதனத்தின் அதிகபட்ச ரைட்பூஸ்டர் இடையக எண்ணிக்கை:
ரைட்பூஸ்டர் திறன் சரிசெய்தல் காரணி:
WriteBooster பயனர் விண்வெளி நுகர்வு முறை:
அதிகபட்ச மண்டல தருக்க அலகுகள்:
மண்டல லாஜிக்கல் யூனிட் குறைந்தபட்ச அழித்தல் பைட்டுகள்:
மண்டல தருக்க அலகு அளவு:
HPB பகுதி அளவு:
HPB அதிகபட்ச LU எண்:
HPB துணைப் பகுதி அளவு:
HPB அதிகபட்ச செயலில் உள்ள பகுதிகள்:
அதிகபட்ச VCC மின்னோட்டம்:
அதிகபட்ச VCCQ மின்னோட்டம்:
அதிகபட்ச VCCQ2 மின்னோட்டம்:
வாழ்க்கை முடிவிற்கு முந்தைய தகவல்:
விற்பனையாளர் முறை A வழியாக வாழ்நாள்:
விற்பனையாளர் முறை B வழியாக வாழ்நாள்:
மொத்த புதுப்பிப்பு எண்ணிக்கை:
புதுப்பிப்பு முன்னேற்றம்:
விற்பனையாளர் தனியுரிமை சுகாதார அறிக்கை:
சாதன துவக்கம்:
நிரந்தர எழுத்துப் பாதுகாப்பு:
பவர் ஆன் ரைட் பாதுகாப்பு:
பின்னணி செயல்பாடுகள்:
சுத்திகரிப்பு செயல்பாடு:
சுத்திகரிப்பு பிழை நிலை:
ஒழுங்கற்ற தரவு அம்சம்:
சாதன ஆயுட்காலம் பயன்முறை:
சுத்திகரிப்பு இயக்கு:
புதுப்பித்தல் இயக்கு:
உடல் வளத்தை அகற்றுதல்:
நிகழ் நேர கடிகாரம்:
UM துவக்கம்:
ஃபீல்டு ஃபார்ம்வேர் அப்டேட் ஆபரேஷன்:
UM சஸ்பெண்ட் கட்டளை:
UM இடைநிறுத்தப்பட்ட நிலை:
ரைட்பூஸ்டர் அம்சம்:
ரைட்பூஸ்டர் ஃப்ளஷ் ஆபரேஷன்:
உறக்கநிலையின் போது ரைட்பூஸ்டர் ஃப்ளஷ்:
ஹோஸ்ட் செயல்திறன் பூஸ்டர் மீட்டமைப்பு:
ஹோஸ்ட் செயல்திறன் பூஸ்டர் இயக்கு:
துவக்க LUN:
தற்போதைய பவர் பயன்முறை:
செயலில் உள்ள ஐசிசி நிலை:
பவர் ஆன் ரீசெட் சாதன நிலை:
பின்னணி செயல்பாட்டு நிலை:
சுத்திகரிப்பு செயல்பாட்டு நிலை:
அதிகபட்ச தரவு அளவு:
அதிகபட்ச தரவு அளவு:
ஒழுங்கற்ற தரவு பரிமாற்ற அம்சம்:
டைனமிக் திறன் தேவை:
குறிப்பு கடிகார அதிர்வெண் மதிப்பு:
உள்ளமைவு விளக்கப் பூட்டு:
விதிவிலக்கு நிகழ்வு கட்டுப்பாடு:
விதிவிலக்கு நிகழ்வு நிலை:
ஒருங்கிணைந்த நினைவகப் பகுதி அளவு:
UM Max UMPIU கோரிக்கைகள்:
அதிகபட்ச HPB கட்டளை தரவு அளவு:
TIME BASELINE இலிருந்து வினாடிகள் கடந்துவிட்டன:
சூழல் கட்டமைப்பு:
சரியாக திட்டமிடப்பட்ட தொகுதிகள்:
சாதன FFU நிலை:
உற்பத்தி மாநில விழிப்புணர்வு நிலை:
உற்பத்தி மாநில விழிப்புணர்வு தரவு அளவு:
குறிப்பு கடிகார கேட்டிங் காத்திருக்கும் நேரம்:
ரஃப் பேக்கேஜ் கேஸ் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை:
உயர் வெப்பநிலை எல்லை:
குறைந்த வெப்பநிலை எல்லை:
த்ரோட்லிங் நிலை:
WriteBooster Buffer Flush நிலை:
கிடைக்கும் ரைட்பூஸ்டர் இடையக அளவு:
WriteBooster Buffer ஆயுட்காலம்:
தற்போதைய ரைட்பூஸ்டர் இடையக அளவு:
EXT_IID நிலை:
ஹோஸ்ட் குறிப்பு கேச் அளவு:
செயல்பாட்டு நிலையைப் புதுப்பிக்கவும்:
புதுப்பிப்பு அதிர்வெண்:
புதுப்பித்தல் செயல்பாட்டு அலகு:
புதுப்பித்தல் முறை:
டைம்ஸ்டாம்ப் ஜனவரி 1, 1970 முதல் (UTC):
FBO செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடு:
FBO மேம்படுத்தல் நிலை:
FBO தற்போதைய நிலை:
F64 வரிசை எண்:
புளூடூத் LE MAC முகவரி:
பெட்டி வகை:
பிழைத்திருத்த நிலை:
செயல்படுத்தும் கோப்பு பதிப்பு:
நேர முத்திரை:
இணைக்கவும்
இதை கிளிக் செய்யவும்
துண்டிக்கவும்
பெட்டி வால்பேப்பரை மறை
பெட்டி வால்பேப்பரைக் காட்டு
BLE இணைக்கப்பட்டுள்ளது
தவறான பின்
SD கார்டு
eMMC
யுஎஃப்எஸ்
சாதனங்களைத் தேடுகிறது...
eMMC க்கு எழுதவும்
பகிர்வுகள் ஏற்கனவே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன
படிக்க / அமைக்க மட்டும்
ஒருமுறை படிக்கவும் / எழுதவும்
ரீசெட் / பவர் ஆன் ரீசெட்
படிக்க / ஆவியாகும்
மட்டும் எழுது / ஆவியாகும்
படிக்கவும்
படிக்க / தொடர்ந்து
படிக்க மட்டும்
தெளிவு
அமைக்கவும்
மொழி
கருவிகள்
கருவிகள்
கண்டறியும் கருவிகள்
பொது அமைப்புகள்
ஆன்லைன் ஆதரவு
முழு பயனர் பகுதி தருக்க அழிப்பு
இணைப்பு பணிகள்
துவக்க பகிர்வு
பயனர் பகுதி பகிர்வு
பொது நோக்கம் பகிர்வு
உரை நகலெடுக்கப்பட்டது
அடுத்த பக்கம்
முந்தைய பக்கம்
அலைவீச்சு சரி
இயக்கு
சிக்னல் வீச்சு
தலைகீழாக மாற்றவும்
இதற்கு பயன்படுத்தவும்
க்கு மட்டும் பயன்படுத்தவும்
நினைவக அணுகல்
அடிமை முகவரி
பதிவு செய்யுங்கள்
கண்டறியப்பட்ட அடிமைகள்
SDATA மற்றும் SCLK ஐ மாற்றவும்
ஸ்கேன் செய்த பிறகு பவர் டவுன் VIO
SDA மற்றும் SCL ஐ மாற்றவும்
ஸ்கேன் செய்த பிறகு VDD ஐ பவர் டவுன் செய்யவும்
ஸ்கேனிங்கைத் தொடங்கவும்
பின்அவுட்டைக் காட்டு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மதிப்பு செய்யும்

நீங்கள் நிச்சயமாக தொடர விரும்புகிறீர்களா?
மதிப்பு தேவை
ஹெக்ஸாடெசிமல் மதிப்பை உள்ளிடவும்
மதிப்பை எழுத இங்கே கிளிக் செய்யவும்
FBO விவரக்குறிப்பு பதிப்பு:
பரிந்துரைக்கப்பட்ட LBA வரம்பு அளவு:
அதிகபட்ச LBA வரம்பு அளவு:
குறைந்தபட்ச LBA வரம்பு அளவு:
LBA வரம்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை:
சீரமைப்பு தேவை:
மதிப்பை மாற்ற இங்கே கிளிக் செய்யவும்
மதிப்பைப் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்
ஐசியை பாதுகாப்பாக பவர் டவுன் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
சாதனம் UFS-PowerDown பயன்முறையில் நுழைந்துள்ளது
சாதனம் EMMC_POWER_OFF பயன்முறையில் நுழைந்துள்ளது
இப்போது நீங்கள் அதை சாக்கெட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அகற்றலாம்
RPMB எழுது சோதனை
RPMB ஐ அகற்று
RPMB விருப்பங்கள்
நுழைவு
பாதுகாப்பான எழுது பாதுகாப்பு உள்ளமைவு
லாஜிக்கல் பிளாக் முகவரி
லாஜிக்கல் பிளாக்குகளின் எண்ணிக்கை
எழுது பாதுகாப்பு வகை
துவக்க கட்டமைப்பு
துவக்க பகிர்வு
துவக்க பஸ் அகலம்
துவக்க முறை
துவக்க அங்கீகாரம்
துவக்கத்திற்குப் பிறகு பஸ் அகலத்தை மீட்டமைக்கவும்
நிரந்தர துவக்க கட்டமைப்பு பாதுகாப்பு
எழுது பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு
துவக்க பகுதி 1 WP நிலை
துவக்க பகுதி 2 WP நிலை
தற்காலிக எழுத்து பாதுகாப்பு
நிரந்தர எழுத்துப் பாதுகாப்பு
பாதுகாப்பான WP ஆதரவு
பாதுகாப்பான WP நிலை
வேகமான RPMB வாசிப்பு
நம்பகத்தன்மை அமைப்புகளை எழுதவும்
RPMB ஐ மீட்டமைக்கவும்
மேம்பட்ட பணிகள்
கவுண்டரை மீட்டமைக்கவும்
CSD ஐ திறக்கவும்
முழு தொழிற்சாலை மீட்டமைப்பு
சிக்னலை மீட்டமைக்கவும்
டைனமிக் கொள்ளளவு மேலாண்மை
பாதுகாப்பான மோசமான பிளாக் மேலாண்மை
டைனமிக் திறன் தேவை நிலை
தொழிற்சாலை மீட்டமைப்பு
விருப்ப WP பகுதி
டைனமிக் திறனை நிர்வகிக்கவும்
eMMC WP-குழுக்களை ஸ்கேன் செய்யவும்
எழுதும் பாதுகாப்பை அகற்று
தானியங்கி மறு இணைப்பு வளையம்
மாறுபட்ட மின்னழுத்த ஊசலாட்டத்தை சரிசெய்கிறது
S.M.A.R.T படிக்கவும். தகவல்
பாதுகாப்பு தகவலை எழுதவும்
B_PWR_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: துவக்கப் பகுதி பவர்-ஆன் ரைட் பாதுகாக்கப்படவில்லை.
சரிபார்க்கப்பட்டது: பவர்-ஆன் பீரியட் ரைட் பாதுகாப்பை துவக்க பகுதிக்கு இயக்கவும். B_PWR_WP_DIS (பிட் 6) அமைக்கப்பட்டால், இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். படிக்கும் போது, ​​இந்த பிட் பவர்-ஆன் பாதுகாப்பு குறிப்பாக ஒரு பூட் பகுதிக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் குறிக்கிறது. பவர்-ஆன் பாதுகாப்பு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது பிட்கள் 7 மற்றும் 1 இன் அமைப்பைப் பொறுத்தது. துவக்க மண்டல பாதுகாப்பைச் சரிபார்க்க BOOT_WP_STATUS[174] ஐப் படிக்கவும்.
B_PWR_WP_SEC_SEL
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டால், B_PWR_WP_EN (பிட் 0) துவக்க பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
சரிபார்க்கப்பட்டது: B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டால், B_PWR_WP_EN (பிட் 0) துவக்க பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
B_PERM_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: துவக்கப் பகுதி நிரந்தரமாக எழுதப் பாதுகாக்கப்படவில்லை.
சரிபார்க்கப்பட்டது: பூட் பகுதி நிரந்தரமாக எழுதப்பட்ட பாதுகாக்கப்படுகிறது. B_PERM_WP_DIS அமைக்கப்பட்டால், இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். படிக்கும் போது, ​​இந்த பிட் ஒரு பூட் பகுதிக்கு நிரந்தர பாதுகாப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை மட்டுமே குறிக்கிறது. நிரந்தரப் பாதுகாப்பு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது பிட்கள் 7 மற்றும் 3 அமைப்பைப் பொறுத்தது. துவக்கப் பகுதி பாதுகாப்பைச் சரிபார்க்க BOOT_WP_STATUS[174] ஐப் படிக்கவும். CSD[13]ஐப் பயன்படுத்தி முழு சாதனமும் நிரந்தரமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்கலாம்.
B_PERM_WP_SEC_SEL
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டால், B_PERM_WP_EN (பிட் 2) துவக்க பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
சரிபார்க்கப்பட்டது: B_SEC_WP_SEL (பிட் 7) அமைக்கப்பட்டால், B_PERM_WP_EN (பிட் 2) துவக்க பகுதிக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
B_PERM_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) ஐ அமைக்க மாஸ்டர் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
சரிபார்க்கப்பட்டது: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) பயன்பாட்டை நிரந்தரமாக முடக்கவும். B_PERM_WP_EN அமைக்கப்பட்டால், இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். இந்த பிட் CSD[13] அமைப்பில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
B_PWR_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: B_PWR_WP_EN (பிட் 0) ஐ அமைக்க மாஸ்டர் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
சரிபார்க்கப்பட்டது: B_PWR_WP_EN (பிட் 0) பயன்பாட்டை முடக்கு. PWR_WP_EN அமைக்கப்பட்டால், இந்த பிட் பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும்.
B_SEC_WP_SEL
தேர்வு செய்யப்படாதது: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) மற்றும் B_PWR_WP_EN (பிட் 0) ஆகிய இரண்டு துவக்கப் பகிர்வுகளுக்கும் பொருந்தும் மற்றும் B_PERM_WP_SEC_SEL (பிட் 3) மற்றும் B_PWR_WP_SEC_SEL (பிட் 1) ஆகியவை எந்தப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.
சரிபார்க்கப்பட்டது: B_PERM_WP_EN (பிட் 2) மற்றும் B_PWR_WP_EN (பிட் 0) ஆகியவை முறையே B_PERM_WP_SEC_SEL (பிட் 3) மற்றும் B_PWR_WP_SEC_SEL (பிட் 1) ஆகியவற்றால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துவக்க பகிர்வுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
குறிப்பு: துவக்கப் பகிர்வுகளில் தனித்தனியாகப் பாதுகாப்பை இயக்க ஒரு சாதனம் அமைக்கப்பட்டவுடன், மின் சுழற்சிக்காக இதைத் திரும்பப் பெற முடியாது. இந்த பிட் நிரந்தரமாக பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் பவர்-ஆன் பாதுகாக்கப்பட்ட துவக்க பகிர்வுகளின் கலவையை செயல்படுத்துகிறது.
US_PWR_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: CMD28 வழங்கப்படும் போது பவர்-ஆன் எழுதும் பாதுகாப்பு பயன்படுத்தப்படாது.
சரிபார்க்கப்பட்டது: CMD28 ஆல் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பாதுகாப்புக் குழுவிற்கு பவர்-ஆன் பீரியட் பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தவும். US_PWR_WP_DIS அமைக்கப்பட்டால் இந்த பிட்டை அமைக்க முடியாது. US_PERM_WP_EN அமைக்கப்பட்டால் இந்த பிட் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
US_PERM_WP_EN
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: CMD28 வழங்கப்படும் போது நிரந்தர எழுத்து பாதுகாப்பு பயன்படுத்தப்படாது.
சரிபார்க்கப்பட்டது: CMD28 ஆல் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பாதுகாப்புக் குழுவிற்கு நிரந்தர எழுத்துப் பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தவும். US_PERM_WP_DIS அமைக்கப்பட்டால் இந்த பிட்டை அமைக்க முடியாது.
US_PWR_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: எழுதும் பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கு பவர்-ஆன் எழுதும் பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.
சரிபார்க்கப்பட்டது: இந்த பிட் அமைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து பவர் அகற்றப்படும் வரை அல்லது வன்பொருள் மீட்டமைப்பு ஏற்படும் வரை பயனர் பகுதியில் உள்ள அனைத்து பகிர்வுகளிலும் எழுதும் பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கான பவர்-ஆன் பீரியட் ரைட் பாதுகாப்பின் பயன்பாட்டை முடக்கவும். இந்த பிட்டை அமைப்பது ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதிக்காது.
US_PERM_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: எழுதும் பாதுகாப்புக் குழுக்களுக்கு நிரந்தர எழுத்துப் பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.
சரிபார்க்கப்பட்டது: இந்த பிட் முன்னோக்கி அமைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து பயனர் பகுதியில் உள்ள அனைத்து பகிர்வுகளிலும் எழுதும் பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கான நிரந்தர எழுதும் பாதுகாப்பின் பயன்பாட்டை நிரந்தரமாக முடக்கவும். இந்த பிட்டை அமைப்பது ஏற்கனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதிக்காது.
CD_PERM_WP_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) அமைக்க ஹோஸ்ட் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
சரிபார்க்கப்பட்டது: PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]) பயன்பாட்டை முடக்கு.
PERM_PSWD_DIS
தேர்வு செய்யப்படவில்லை: கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளன.
சரிபார்க்கப்பட்டது: கடவுச்சொல் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் (அழித்தல் (அழித்தல் கட்டாயப்படுத்துதல்), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) நிரந்தரமாக முடக்கப்பட்டுள்ளன.
பயன்படுத்தவும்
PERM_WRITE_PROTECT மற்றும் TMP_WRITE_PROTECT மதிப்புகளை மாற்ற
exFAT ஆக வடிவமைக்கவும்
ஏற்கனவே உள்ள கோப்பை மேலெழுதவா?
செயல்பாடு ரத்து செய்யப்பட்டது...
RAW Flash Dump கோப்பை சேமிக்கவும்
வெளியீட்டு கோப்பகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ரா ரெஜிஸ்டர் டம்ப் கோப்பை சேமிக்கவும்
BitMap கோப்பைத் திறக்கவும்
ஃபிளாஷ் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
RAW Flash Dump கோப்பை எழுதவும்
EXT_CSD கோப்பை எழுதவும்
பைனரி FFU கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பழுது
முழு ஃபேக்டரி ரீசெட் eMMC?
எப்படியும் தொடரவா?
இது DATA, BOOT, RPMB மற்றும் பிற எல்லா அமைப்புகளையும் அழிக்கும்.
நிச்சயமாக அழிக்க வேண்டுமா?
நீங்கள் நிச்சயமாக எழுத விரும்புகிறீர்களா?
எழுதுவதற்கு முன் பகிர்வை அழிக்கவா?
சூப்பர் பகிர்வு தகவலைப் படியுங்கள்
பயனர் தரவை அழிக்க/வடிவமைக்கவா?
நீங்கள் நிச்சயமாக அழிக்க விரும்புகிறீர்களா
நீங்கள் வடிவமைக்க விரும்புகிறீர்களா
முழுச் சாதனத்தையும் நிச்சயமாக அழிக்க விரும்புகிறீர்களா?
CSDஐ திறக்க/மீட்டமைக்கவா?
அனைத்து eMMC / eMCP இந்த அம்சத்தை ஆதரிக்காது.
USER பகுதி மற்றும் GPPx எழுத்துப் பாதுகாப்புகளை அகற்றவா?
CID பதிவேட்டை எழுதவா?
பாதுகாப்பான WP உள்ளமைவை எழுதவா?
ஒரு வெற்றிகரமான எழுத்து RPMB கவுண்டரில் 2 சேர்க்கும்.
நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ???
RPMB விசையை எழுதவா?
ஒரு வெற்றிகரமான எழுதுதல் RPMB கவுண்டரில் 1ஐ சேர்க்கும்.
RPMB எழுதுவதை சோதிக்கவா?
மற்ற பகிர்வுகளுக்கு XML ஐ ஏற்றவா?
தேடு...
தேடல் பகிர்வு
அடுத்து தேடவும்
பழைய காப்புப்பிரதியை ஏற்றவும்
பழைய காப்புப்பிரதிகள் எதுவும் இல்லை!
புதிய காப்புப்பிரதியை ஏற்றவும்
புதிய காப்புப்பிரதிகள் எதுவும் இல்லை!
இதிலிருந்து உள்ளமைவு ஏற்றப்பட்டது
நேர முத்திரை
ஐ உள்ளமைக்கவும்
GPT பிழைகள் கண்டறியப்பட்டால் சரி செய்யவா?
கோப்புகளைத் திறக்கவும்
பேக் செய்யப்பட்ட கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
செக்சம்ஸ் மற்றும் ஹாஷை சரிபார்க்கவா?
நாடு / வழங்குநர் மாறுபாடு குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
FRP திறத்தல்
FRP பகிர்வை வடிவமைக்கவா?
பயனர் தரவை அழிக்கவும்
பயனர் தரவை அழிக்கவா?
நீங்கள் 100% உறுதியாக இருக்கிறீர்களா?
பயனர் தரவு என்றென்றும் இழக்கப்படும்.
நீங்கள் நிச்சயமாக தொடர விரும்புகிறீர்களா?
தொழிற்சாலை வடிவமைப்பு சாதனமா?
தொழிற்சாலை வடிவமைப்பு சாதனம்
வெற்று சோதனை
டிகம்ப்ரசிங் கோப்பு
தயவுசெய்து காத்திருங்கள்...
ஆண்ட்ராய்டு தகவலைப் படித்தல்
இந்த அம்சங்களை மட்டுமே என்னால் பயன்படுத்த முடியும் என்பதைப் புரிந்துகொண்டேன்
எனக்குச் சொந்தமான சாதனங்களில் சோதனை நோக்கங்கள்.

கணக்கை அகற்று
இது உங்கள் சாதனம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறீர்களா?
கோப்பைத் திறக்கிறது
செக்சம் சரிபார்க்கிறது
UFS வழங்குதலைப் பயன்படுத்த, எழுது பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
தொழிற்சாலை ஏற்பாடு
எச்சரிக்கை:
UFS வழங்கல் அமைப்புகளில் மாற்றங்கள் UFS ஐசியில் உள்ள அனைத்து தரவையும் அழிக்கும்.
தொடர்வதற்கு முன், அனைத்து முக்கியமான பகிர்வுகளையும் காப்புப் பிரதி எடுத்திருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
தற்போதைய UFS வழங்கல் இதில் சேமிக்கப்பட்டது:
நிலையான பண்புகளைப் பயன்படுத்துதல்:
பதிவு F64 பெட்டி
தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிடவும்
தேவைப்படுகிறது
அதே அல்ல
முதல் பெயர்
கடைசி பெயர்
மின்னஞ்சல் முகவரி
நாடு
மொபைல் எண்
செய்தி சேவை
பயனர் பெயர்
OTP சரிபார்ப்பு முறை
மொபைல் எண் மூலம்
மின்னஞ்சல் முகவரி மூலம்
செய்தி சேவை மூலம்
கணக்கு கடவுச்சொல்லை உருவாக்கவும்
கடவுச்சொல்லை சரிபார்க்கவும்
பயனர் தகவல்
F64 பெட்டி ஆன்லைன் பதிவு
சமர்ப்பிக்கவும்
டைமர் முடிவதற்கு முன் OTP ஐ உள்ளிடவும்
க்கு அனுப்பப்பட்டது
OTPயைச் சமர்ப்பிக்கவும்
புதிய OTP ஐக் கோரவும்
ஆன்லைன் பதிவு பணி
பயனர் தகவல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது
OTP ஐக் கோருகிறது...
OTP ஐச் சரிபார்க்கிறது...
பெட்டி வெற்றிகரமாக பதிவு செய்யப்பட்டது!
பெட்டி பதிவு தோல்வி!
சர்வர் பிழை
பகிர்வு பண்பு மேம்படுத்தப்பட்டது
SoC சாதன வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
MTK ப்ரீலோடரைத் திறக்கவும்
முன் ஏற்றி ஆதரிக்கும் eMMC / UFS ஐச் சரிபார்க்கவும்
இன்னும் ஆதரிக்கப்படவில்லை
மற்ற SIN கோப்புகளையும் திறக்கவா?
உள்ளமைவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
நினைவகம் பயன்படுத்தப்பட்டது
RFFE ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
I2C ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
I3C ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
SPI ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
UART ஸ்கேனிங் செயலில் உள்ளது...
ரத்துசெய்ய STOP என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
பொதுவான அமைப்பு
USB ஐ ரீஸ்டார்ட் செய்ய விரும்புகிறீர்களா?
அனைத்து இயங்கும் பணிகளும் ரத்து செய்யப்படும்.
USB RESTART உடன் தொடரவா?
நீங்கள் நிச்சயமாக விரும்புகிறீர்களா
தற்போதைய பணியை நிறுத்தவா?
தயவுசெய்து ஒரு தேர்வு செய்யவும்
CSD பதிவேட்டை எழுதவா?
பிழை
நிரந்தரமாக எழுது பாதுகாப்பு
முழு
நீங்கள் 100% உறுதியாக இருந்தால், ஆம் 3 முறை கிளிக் செய்யவும்...
இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள்
RPMB தரவை எழுதவா?
இந்த RPMB டேட்டா ரைட் சேர்க்கும்
ரைட் கவுண்டருக்கு
OTP உருப்படிகளைச் சேர்க்கவா?
எழுதும் பாதுகாப்பு உருப்படிகளைச் சேர்க்கவா?
பகிர்வு அமைப்புகள் உருப்படிகளைச் சேர்க்கவா?
கண்டறியத் தொடங்குவதில் பிழை
நிலைபொருள் புதுப்பிப்பை நிரந்தரமாக முடக்கவா?
நிச்சயமாக அமைக்க விரும்புகிறீர்களா
நிரந்தர எழுத்துப் பாதுகாப்பு?
நிச்சயமாக வெளியேற விரும்புகிறீர்களா?
செயலில் உள்ள பணி இயங்குகிறது! எப்படியும் வெளியேறவா?
RPMB விசையைச் சோதிக்கவா?
RPMB எழுதுவதை சோதிக்கவா?
ஒரு வெற்றிகரமான சோதனையானது கவுண்டரில் 1ஐ சேர்க்கும்.
நிரந்தரமாக பூட்டு
கட்டமைப்பு விவரிப்பான்?
தீம் பயன்படுத்த விண்ணப்பத்தை மீண்டும் தொடங்கவா?
eMMC ஐ பாதுகாப்பாக துண்டிக்கவா?
பகிர்வு அமைப்புகளை முடிக்கவா?
இந்த செயல்முறை ஒரு முறை நிரல்படுத்தக்கூடியது (OTP)
மாற்றங்களை நிச்சயமாகப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா?
சில விருப்பங்கள் OTP ஆக இருக்கலாம்
துவக்க முறை தொடர்பான பூட் உள்ளமைவு பதிவு பிட்களின் 
மாற்றத்தை நிரந்தரமாக முடக்க விரும்புகிறீர்களா?
RPMB தரவு மற்றும் விசையை மீட்டமைக்கவா?
RPMB விசையைப் படிக்கவா?
ஃபேக்டரி ரீசெட் eMMC Provisioning?
இது எல்லா தரவையும் அழிக்கும்
மேலும் EXT_CSD அமைப்புகளை மீட்டமைக்கவும்.
RPMB கவுண்டரை மீட்டமைக்கவா?
விடுதலை
USER பகிர்விலிருந்து பைட்டுகள்?
அசல்
சரிசெய்யப்பட்டது
இந்த செயல்முறை USER பாரிஷனை சிறியதாக மாற்றும்
சாக்கெட் தகவல்
சாக்கெட் வகை
வரிசை எண்
உற்பத்தி தேதி
செயல்படுத்தப்பட்ட அம்சங்கள்
பெட்டி மின்னழுத்தங்களைக் காட்டு
யுஎஃப்எஸ் டிஃபெரன்ஷியல் வோல்டேஜ் ஸ்விங்
நான் EULA படித்திருக்கிறேன்
நான் EULA உடன்படுகிறேன்
ஆதரவு
சமூக ஊடகங்கள்
பயனர் கையேடு
ஆன்லைன் கடை
சிறப்பு பாகங்கள்
செயல்படுத்தல்கள்
இயக்கு
MoviNand FFU க்கான CTRL விசையை அழுத்திப் பிடிக்கவும்
இது RPMB தவிர அனைத்து டேட்டாவையும் அழிக்கும்
பகிர்வு உள்ளமைவைத் திறக்கவா
பகிர்வுகளை மாற்றுவது அனைத்து தரவையும் அழிக்கும் (RPMB தவிர)!
பகிர்வு கட்டமைப்பு பூட்டப்பட்டுள்ளது
NTAG® தகவல்
நிரலாக்க தேதி
பயனர் நினைவகம்
பூட்டு நிலை
சிவப்பு
பச்சை
நீலம்
தலைகீழாக தேர்வு
முடக்கு
காப்பு கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
தாங்கல் அளவு பெருக்கி
தொகுக்கப்படாத கோப்புகளை மேலெழுதவா?
சாதன விதிவிலக்கு நிலை:
HID செயல்பாடுகள்:
HID கிடைக்கும் அளவு:
HID அளவு:
HID முன்னேற்ற விகிதம்:
HID நிலை:
WriteBooster இடையக மறுஅளவிடுதல் குறிப்பு தகவல்:
WriteBooster இடையக மறுஅளவிடுதலை இயக்கு:
WriteBooster அளவிடுதல் இயக்க நிலை:
WriteBooster இடையக பகுதி ஃப்ளஷ் பயன்முறை:
WriteBooster அதிகபட்ச பகுதி ஃப்ளஷ் FIFO அளவு:
WriteBooster தற்போதைய பகுதி ஃப்ளஷ் FIFO அளவு:
WriteBooster தற்போதைய பின் செய்யப்பட்ட இடையக ஒதுக்கீடு அளவு:
WriteBooster கிடைக்கக்கூடிய பின் செய்யப்பட்ட இடையக அளவு:
WriteBooster திரட்டப்பட்ட எழுதப்பட்ட அளவு:
WriteBooster பகுதி ஃப்ளஷ் பின் செய்யப்பட்ட இடையக அளவு:
WriteBooster பகுதி ஃப்ளஷ் குறைந்தபட்சம் பின் செய்யப்படாத அளவு:
பின் செய்யப்பட்ட தரவின் பின் நீக்குதலை இயக்கு:
திறன் காரணி பிரதிநிதித்துவ வடிவமைப்பை சரிசெய்யவும்:
முந்தைய CID ஐ மீட்டமைக்கவும்
எழுது பாதுகாப்பு குழுக்களை அகற்றவும்
மற்றும் அனைத்து தரவையும் அழிக்கவும்?
நீங்கள் ஏற்கனவே முக்கியமான தரவை காப்புப் பிரதி எடுத்தீர்களா?
உங்கள் எல்லா தரவுகளுக்கும் விடைபெற நீங்கள் தயாரா?
எழுதும் பாதுகாப்பு நிலையைச் சரிபார்க்க UFS ஐ மீண்டும் ஸ்கேன் செய்யவும்
பிழை: bConfigDescrLock (OTP) ஐத் திறக்கவும் முதலில்
இந்த அம்சம் eMMC ஆல் ஆதரிக்கப்படவில்லை
பணி கோப்பகத்தை கோப்புறையாக அமைக்கவும்
0xFF உடன் பகிர்வை அழிக்க ஆம் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் (புதிய முறை)
0x00 உடன் பகிர்வை அழிக்க NO என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் (பழைய முறை)
RPMB கவுண்டரை அமைக்கவும்
உங்களிடம் ஏற்கனவே முழு RPMB தரவு காப்புப்பிரதி உள்ளதா?
விரும்பிய கவுண்டர் மதிப்பை உள்ளிடவும்
RPMB பைனரி காப்புப்பிரதி கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
RPMB தரவு காலியாக உள்ளது!
மற்ற பகிர்வுகளுக்கு GPT ஐ ஏற்றவா?
ផ្លាស់ប្តូរ Boot Slots?
ជ្រើសរើស Boot A ឬ B
சரியான நடைமுறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஆண்ட்ராய்டு 14 மற்றும் 15க்கான புதிய பாதுகாப்பு
FRP புதிய பாதுகாப்பு (2024, 2025)
FRP பழைய பாதுகாப்பு
பகிர்வு உள்ளமைவு
குறிப்பு கடிகாரம்
உள்ளமைவு விளக்கி (OTP)