បង្កើតការតភ្ជាប់
ថតអេក្រង់
ជម្រះកំណត់ហេតុ
បញ្ឈប់កិច្ចការ
អាស័យដ្ឋាន
ទំហំ
ល្បឿនផ្ទេរ
នៅសល់ពេលវេលាប៉ាន់ស្មាន
បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពប្រអប់
ព័ត៌មានឧបករណ៍
ភ្ជាប់
មេ
ភាគថាស
ព័ត៌មានអង្គចងចាំ Flash
ឈ្មោះផលិតផល
លេខសម្គាល់អ្នកផលិត
សមត្ថភាពឧបករណ៍ឆៅសរុប
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជា
កំណែជាក់លាក់
កាលបរិច្ឆេទនៃការផលិត
លន់
ឈ្មោះភាគថាស
ឈ្មោះឯកសារ
រារាំងអាសយដ្ឋាន
ទំហំ
ប្រភេទ
ស្ថានភាព
កិច្ចការភាគថាស Android
អាន
សរសេរ
លុប
ក្រាហ្វ
ការបែងចែកលំហ
UFS
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការតភ្ជាប់
ការព្រមាន៖ UFS 4.x អាចខូចលើសពី VCC 2.90
ឧបករណ៍ជំរុញសញ្ញា (ISP)
នេះគឺសម្រាប់តែ UFS 4.x HS-LSS ប៉ុណ្ណោះ។
ស៊េរី B គឺលឿនជាងស៊េរី A បន្តិច
ការចូលប្រើ RAW
អាន
សរសេរ
លុប
ឯកតាតក្កវិជ្ជា
ទំហំ
សរសេរ Padding Byte
ជម្រើសលុប
លុប លីវ លីវ
លុបឧបករណ៍ទាំងមូល
អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន
ចាប់ផ្តើមអាសយដ្ឋាន
អាសយដ្ឋានបញ្ចប់
ប្រភេទអាសយដ្ឋាន
វិស័យ
បៃ
ជម្រើស SCSI
អ្នកពិពណ៌នា
ឧបករណ៍
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ទំហំ
ឯកតា
ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក
ខ្សែអក្សរ
ធរណីមាត្រ
ថាមពល
សុខភាព
FBO
កំណែជាក់លាក់របស់ FBO
ទំហំជួរ LBA ដែលបានណែនាំ
ទំហំជួរ LBA អតិបរមា
ទំហំជួរ LBA អប្បបរមា
ចំនួនអតិបរមានៃជួរ LBA
តម្រូវការតម្រឹម
គុណលក្ខណៈ
ទង់ជាតិ
eMMC
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការតភ្ជាប់
សម្រាប់ ISP សូមប្រើ Slow CLOCK (6.5 Mhz ។ល។)
ភ្ជាប់
ឈប់
ការចូលប្រើ RAW
អាន
សរសេរ
លុប
ភាគថាស
ទំហំ
ជម្រើសលុប
លុប
បោះបង់
ការលុបដោយសុវត្ថិភាព
កាត់
ការកាត់ដោយសុវត្ថិភាព
Sanitize (ការដកទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាព)
អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន
ចាប់ផ្តើមអាសយដ្ឋាន
អាសយដ្ឋានបញ្ចប់
ប្រភេទអាសយដ្ឋាន
វិស័យ
បៃ
សរសេរ Padding
បៃ
រំលងការលុបកម្មវិធីបង្កប់
ភារកិច្ចតភ្ជាប់
ពិនិត្យស្ថានភាព eMMC
ពិនិត្យរបាយការណ៍សុខភាព eMMC
ជម្រើស RPMB
បញ្ជរ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការពារសរសេរដោយសុវត្ថិភាព
អនុញ្ញាតការសរសេរការពារសុវត្ថិភាព
ប្រើ RPMB Key
បង្កើតគ្រាប់ចុចចៃដន្យ
សរសេរ RPMB Key
អាន RPMB Key
សាកល្បងសោ RPMB
ភាគថាស
សរសេរទៅ eMMC
កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញ
រក្សាទុកទៅឯកសារ
បើកឯកសារ
ចាប់ផ្តើមតំបន់ដែលប្រសើរឡើង
ពិនិត្យសុខភាព
របាយការណ៍សុខភាពអ្នកលក់
ការផ្តល់
ផ្នែករឹង
រូបរាងប្រអប់
ស្បែក LCD
ពន្លឺ LCD
ពន្លឺ RGB
ស្បែក RGB
អានការកំណត់
រក្សាទុកការកំណត់
កម្មវិធីជ្រើសរើសពណ៌
រូបសញ្ញាចាប់ផ្ដើម
ផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងរូបភាព
លក្ខណៈពិសេសប្រអប់
វាស់វ៉ុល
ព័ត៌មានអង្គចងចាំ
ចាប់ផ្ដើម USB ឡើងវិញ
សរសេរកម្មវិធីបង្កប់ប្រអប់
ការជូនដំណឹង Buzzer សកម្ម
របៀបក្លែងធ្វើ
ការ​កាត់​តម្រឹម
ព័ត៌មានប្រអប់
ប្រភេទប្រអប់
លេខស៊េរី F64
អាសយដ្ឋានប៊្លូធូស LE MAC
កំណែឯកសារធ្វើឱ្យសកម្ម
តំណភ្ជាប់គាំទ្រ
កម្មវិធី
ទំហំពុម្ពអក្សរតារាងភាគថាស
ទំហំពុម្ពអក្សរកំណត់ហេតុកម្មវិធី
បើកបែបផែនសំឡេង
បង្ហាញព័ត៌មានជំនួយ
ផ្តល់អាទិភាពដល់ការរកឃើញ UFS 4.x
បង្ហាញភាគរយរបារដំណើរការ
បង្ហាញក្រឡាចត្រង្គបញ្ជីភាគ
កុំសរសេរទៅថាស (សម្រាប់តែការធ្វើតេស្តល្បឿនប៉ុណ្ណោះ)
បង្ហាញរង្វាស់ល្បឿន
អានព័ត៌មាន Android
ការបម្រុងទុកភាគថាសសុវត្ថិភាព Android
បង្ហាញការតភ្ជាប់បំបាត់កំហុស UFS
ឧបករណ៍វិភាគភាគថាស Android
អានព័ត៌មាន RPMB
អាន/សរសេរយឺត (សម្រាប់ UFS មិនល្អ ឬ eMMC IC)
អាន S.M.A.R.T. រាយការណ៍
ភ្ជាប់ BLE
ស្បែកដែលមើលឃើញ
ស្បែកស្បែក
JEDEC កត់ត្រាពណ៌អត្ថបទ
កំណត់ពណ៌
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WriteBooster Buffer៖
ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព...
ប្រភេទឧបករណ៍៖
ថ្នាក់ឧបករណ៍ UFS៖
ថ្នាក់រង UFS Mass Storage៖
ពិធីការដែលគាំទ្រដោយឧបករណ៍ UFS៖
បើកដំណើរការចាប់ផ្ដើម៖
បើកដំណើរការ Short Boot៖
លេខសម្គាល់លំដាប់ចាប់ផ្ដើម៖
ការគាំទ្រសម្រាប់សន្តិសុខ LU៖
កំណែបញ្ជាក់៖
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជាល្បីឈ្មោះ៖
Descriptor Access អនុញ្ញាតក្នុងការចាប់ផ្តើមដោយផ្នែក៖
របៀបថាមពលដំបូង៖
LUN អាទិភាពខ្ពស់៖
ប្រភេទការដកយកចេញដោយសុវត្ថិភាព៖
ភាពយឺតយ៉ាវនៃការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ៖
កម្រិត ICC សកម្មដំបូង៖
ឯកតាពិពណ៌នា 0 អុហ្វសិតមូលដ្ឋាន៖
ឯកតាពិពណ៌នា កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ ប៉ារ៉ាម។ ប្រវែង៖
សមត្ថភាព RTT នៃឧបករណ៍ UFS៖
បច្ចុប្បន្នភាព RTC៖
មុខងារ UFS គាំទ្រ៖
អស់ពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់វាល៖
ជម្រៅជួរ៖
កំណែឧបករណ៍៖
ចំនួននៃតំបន់ការពារសរសេរដែលមានសុវត្ថិភាព៖
ទំហំទិន្នន័យអតិបរមា PSA៖
អស់ពេលរដ្ឋ PSA៖
WriteBooster ប្រើ User Space៖
WriteBooster Buffer ប្រភេទ៖
ទំហំ WriteBooster Buffer សម្រាប់ការចែករំលែក
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ UM CPort៖
ទំហំផ្ទៃអប្បបរមានៃអង្គចងចាំបង្រួបបង្រួម
កំណែជាក់លាក់របស់ HPB៖
របៀបត្រួតពិនិត្យ HPB៖
ចំនួនឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
ប្រវែងកំណត់ការចាប់ផ្ដើម៖
ប្រវែងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឯកតាឡូជីខល៖
តំបន់ RPMB បើក៖
RPMB តំបន់ 1 ទំហំ៖
RPMB តំបន់ 2 ទំហំ៖
RPMB តំបន់ 3 ទំហំ៖
ឯកតាតក្កវិជ្ជាអនុញ្ញាត៖
Boot LUN ID:
ឯកតាតក្កវិជ្ជាសរសេរការពារ៖
ប្រភេទអង្គចងចាំ៖
ចំនួនអង្គភាពបែងចែក៖
ភាពជឿជាក់នៃទិន្នន័យ៖
ទំហំប្លុកឡូជីខល៖
ប្រភេទនៃការផ្តល់៖
សមត្ថភាពបរិបទ៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster៖
តំបន់អតិបរមារបស់ HPB៖
អុហ្វសិតចាប់ផ្តើមតំបន់ដែលបានខ្ទាស់ HPB៖
តំបន់ដែលបានខ្ទាស់ HPB៖
សន្ទស្សន៍ឯកតា៖
ជម្រៅជួរនៃឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
អាទិភាពជួរនៃឯកតាតក្កវិជ្ជា៖
ការគាំទ្រប្រភេទទិន្នន័យ៖
ចំនួនប្លុកឡូជីខល៖
លុបទំហំប្លុក៖
ភាពរសើបនៃការយល់ដឹងពីស្ថានភាពផលិតកម្ម៖
RPMB តំបន់ 0 ទំហំ៖
ចំនួនធនធាននៃការចងចាំរាងកាយ៖
ភាពច្បាស់លាស់នៃអង្គភាពធំ៖
ចំនួនអតិបរមានៃតំបន់ HPB សកម្ម៖
ចំនួនតំបន់ដែលបានខ្ទាស់ HPB៖
ឯកតាតក្កវិជ្ជា WriteBooster Buffer Size៖
លេខកំណែចេញផ្សាយ MIPI Unipro៖
លេខកំណែចេញផ្សាយ MIPI M-PHY៖
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិត៖
ឈ្មោះផលិតផល៖
លេខសម្គាល់ OEM៖
លេខស៊េរី៖
កម្រិតពិនិត្យឡើងវិញផលិតផល៖
ចំនួនវិស័យសរុប៖
ទំហំប្លុកដើម៖
ទំហំផ្នែក៖
ទំហំឯកតាបែងចែក៖
ទំហំប្លុកដែលអាចអាសយដ្ឋានបានអប្បបរមា៖
ទំហំប្លុកអានល្អបំផុត៖
ទំហំប្លុកសរសេរល្អបំផុត៖
ទំហំផ្ទុកទិន្នន័យអតិបរមា៖
ទំហំផ្ទុកទិន្នន័យអតិបរមា៖
ទំហំទិន្នន័យអតិបរមានៅក្នុងការដួលរលំជាដំណាក់កាល៖
ការគាំទ្រសម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យក្រៅការបញ្ជាទិញ៖
ចំនួនអតិបរមានៃឯកតាតក្កវិជ្ជាដែលគាំទ្រ៖
ចំនួនអតិបរមានៃស៊ុម RPMB៖
គោលនយោបាយធនធានសមត្ថភាពថាមវន្ត៖
បរិបទដែលអាចប្រើបានអតិបរមាត្រូវបានគាំទ្រ៖
ទំហំឯកតាស្លាកទិន្នន័យប្រព័ន្ធ៖
ទំហំធនធានស្លាកទិន្នន័យប្រព័ន្ធ៖
ប្រភេទការដកយកចេញដោយសុវត្ថិភាពដែលគាំទ្រ៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលគាំទ្រ៖
ចំនួននៃប្រភេទអង្គចងចាំដែលបានគាំទ្រ៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលប្រសើរឡើង 1៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលប្រសើរឡើង 1 ឯកតាបែងចែកអតិបរមា៖
កត្តាកំណត់សមត្ថភាពអង្គចងចាំប្រភេទ 1 ប្រសើរឡើង៖
ឯកតាបែងចែកអតិបរមានៃអង្គចងចាំលេខកូដប្រព័ន្ធ៖
កត្តាកំណត់សមត្ថភាពអង្គចងចាំលេខកូដប្រព័ន្ធ៖
ឯកតាបែងចែក Maxi Memory មិនជាប់លាប់៖
កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាពអង្គចងចាំមិនជាប់លាប់៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលប្រសើរឡើង 1 ឯកតាបែងចែកអតិបរមា៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលប្រសើរឡើង 2 ឯកតាបែងចែកអតិបរមា៖
កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាពអង្គចងចាំប្រភេទទី 2 ប្រសើរឡើង៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលប្រសើរឡើង 3 ឯកតាបែងចែកអតិបរមា៖
កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាពអង្គចងចាំប្រភេទទី 3 ប្រសើរឡើង៖
ប្រភេទអង្គចងចាំដែលប្រសើរឡើង 4 ឯកតាបែងចែកអតិបរមា៖
កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាពអង្គចងចាំប្រភេទទី 4 ប្រសើរឡើង៖
ទំហំប្លុកឡូជីខលល្អបំផុត៖
ឧបករណ៍ UFS អតិបរមា WriteBooster Buffer Size៖
ឧបករណ៍ UFS ចំនួនអតិបរមា WriteBooster Buffer៖
កត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព WriteBooster៖
របៀបប្រើប្រាស់ទំហំអ្នកប្រើប្រាស់ WriteBooster៖
ឯកតាឡូជីខល Zoned អតិបរមា៖
ឯកតាឡូជីខលដែលបានកំណត់ បៃលុបអប្បបរមា៖
ទំហំឯកតាឡូជីខលដែលបានកំណត់៖
ទំហំតំបន់ HPB៖
HPB ចំនួនអតិបរមានៃ LU៖
ទំហំអនុតំបន់ HPB៖
តំបន់សកម្មអតិបរមារបស់ HPB៖
ចរន្ត VCC អតិបរមា៖
ចរន្ត VCCQ អតិបរមា៖
ចរន្ត VCCQ2 អតិបរមា៖
ព័ត៌មានមុនពេលបញ្ចប់ជីវិត៖
ជីវិតតាមវិធីអ្នកលក់ A:
ជីវិតតាមវិធីអ្នកលក់ B:
ចំនួនផ្ទុកឡើងវិញសរុប៖
ដំណើរការដំណើរការឡើងវិញ៖
របាយការណ៍សុខភាពកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់៖
ការចាប់ផ្តើមឧបករណ៍៖
ការការពារការសរសេរអចិន្រ្តៃយ៍៖
បើកមុខងារការពារការសរសេរ៖
ប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ៖
ប្រតិបត្តិការបោសសំអាត៖
ស្ថានភាពកំហុសលុប៖
មុខងារ​ទិន្នន័យ​មិន​បញ្ជាទិញ៖
របៀបអាយុកាលឧបករណ៍៖
បើកដំណើរការសម្អាត៖
បើកដំណើរការឡើងវិញ៖
ការដកធនធានរូបវិទ្យា៖
នាឡិកាពេលវេលាពិត៖
UM ការចាប់ផ្តើម៖
ប្រតិបត្តិការអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់វាល៖
ពាក្យបញ្ជាផ្អាក UM៖
ស្ថានភាពផ្អាក UM៖
មុខងារ WriteBooster៖
ប្រតិបត្តិការ WriteBooster Flush៖
WriteBooster Flush កំឡុងពេល Hibernate៖
Host Performace Booster កំណត់ឡើងវិញ៖
បើកដំណើរការកម្មវិធីជំរុញការអនុវត្តម៉ាស៊ីន៖
Boot LUN៖
របៀបថាមពលបច្ចុប្បន្ន៖
កម្រិត ICC សកម្ម៖
បើកដំណើរការកំណត់ស្ថានភាពឧបករណ៍ឡើងវិញ៖
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ៖
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការសម្អាត៖
ទំហំទិន្នន័យអតិបរមា៖
ទំហំទិន្នន័យអតិបរមា៖
មុខងារផ្ទេរទិន្នន័យហួសពីការបញ្ជាទិញ៖
ត្រូវការសមត្ថភាពថាមវន្ត៖
តម្លៃប្រេកង់នាឡិកាយោង៖
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការចាក់សោរពិពណ៌នា៖
ការត្រួតពិនិត្យព្រឹត្តិការណ៍លើកលែង៖
ស្ថានភាពករណីលើកលែង៖
ទំហំអង្គចងចាំបង្រួបបង្រួម៖
សំណើ UMPIU អតិបរមា៖
ទំហំទិន្នន័យពាក្យបញ្ជា HPB អតិបរមា៖
វិនាទីឆ្លងកាត់ពី TIME BASELINE៖
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបរិបទ៖
ប្លុកដែលមានកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ៖
ស្ថានភាព FFU ឧបករណ៍៖
ស្ថានភាពការយល់ដឹងពីស្ថានភាពផលិតកម្ម៖
ទំហំទិន្នន័យការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផលិតកម្ម៖
សេចក្តីយោងនាឡិកា Gating Time Waiting:
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃកញ្ចប់រដុប៖
ព្រំដែនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់៖
ព្រំដែនសីតុណ្ហភាពទាប៖
ស្ថានភាពបិទទ្វារ៖
ស្ថានភាព WriteBooster Buffer Flush៖
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster ដែលអាចប្រើបាន៖
WriteBooster Buffer Life Time:
ទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្ន WriteBooster បច្ចុប្បន្ន៖
ស្ថានភាព EXT_IID៖
ទំហំឃ្លាំងសម្ងាត់របស់ម្ចាស់ផ្ទះ៖
ធ្វើឱ្យស្ថានភាពប្រតិបត្តិការឡើងវិញ៖
ប្រេកង់ធ្វើឱ្យស្រស់៖
ធ្វើឱ្យអង្គភាពប្រតិបត្តិការឡើងវិញ៖
វិធីសាស្រ្តធ្វើឱ្យស្រស់៖
ត្រាពេលវេលាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 1970 (UTC)៖
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ FBO៖
កម្រិតបង្កើនប្រសិទ្ធភាព FBO៖
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ FBO៖
F64 លេខ​ស៊េរី៖
អាសយដ្ឋាន Bluetooth LE MAC៖
ប្រភេទប្រអប់៖
កម្រិតបំបាត់កំហុស៖
កំណែឯកសារធ្វើឱ្យសកម្ម៖
ត្រាពេលវេលា៖
ភ្ជាប់
ចុចនេះ។
ផ្តាច់
លាក់ផ្ទាំងរូបភាពប្រអប់
បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពប្រអប់
BLE បានភ្ជាប់
កូដ PIN ខុស
កាត SD
eMMC
UFS
កំពុងស្វែងរកឧបករណ៍...
សរសេរទៅ eMMC
ភាគថាសត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរួចហើយ
អាន / កំណត់តែប៉ុណ្ណោះ
អាន / សរសេរម្តង
អាន / បើកដំណើរការកំណត់ឡើងវិញ
អាន / ងាយនឹងបង្កជាហេតុ
សរសេរតែ / ងាយនឹងបង្កជាហេតុ
អាន
អាន / តស៊ូ
អានតែប៉ុណ្ណោះ
ច្បាស់
កំណត់
ភាសា
ឧបករណ៍
ឧបករណ៍
ឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យ
ការកំណត់ទូទៅ
ការគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិត
ការលុបឡូជីខលតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ពេញលេញ
ភារកិច្ចតភ្ជាប់
ភាគថាសចាប់ផ្ដើម
ការបែងចែកតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់
ការបែងចែកគោលបំណងទូទៅ
អត្ថបទត្រូវបានចម្លង
ទំព័របន្ទាប់
ទំព័រមុន។
លៃតម្រូវទំហំ
បើក
ទំហំនៃសញ្ញា
បញ្ច្រាស
ប្រើវាសម្រាប់
ប្រើសម្រាប់តែ
ការចូលប្រើអង្គចងចាំ
អាសយដ្ឋានទាសករ
ចុះឈ្មោះ
ទាសករដែលបានរកឃើញ
ប្តូរ SDATA និង SCLK
បិទថាមពល VIO បន្ទាប់ពីស្កេន
ប្តូរ SDA និង SCL
បិទថាមពល VDD បន្ទាប់ពីស្កេន
ចាប់ផ្តើមស្កេន
បង្ហាញ Pinout
តម្លៃដែលបានជ្រើសរើសនឹងបង្កើត

តើអ្នកប្រាកដថាចង់បន្តទេ?
តម្លៃត្រូវការ
សូមបញ្ចូលតម្លៃគោលដប់ប្រាំមួយ។
ចុចទីនេះដើម្បីសរសេរតម្លៃ
កំណែជាក់លាក់របស់ FBO៖
ទំហំជួរ LBA ដែលបានណែនាំ៖
ទំហំជួរ LBA អតិបរមា៖
ទំហំជួរ LBA អប្បបរមា៖
ចំនួនអតិបរមានៃជួរ LBA៖
តម្រូវការតម្រឹម៖
ចុចទីនេះដើម្បីប្តូរតម្លៃ
ចុចទីនេះដើម្បីអានតម្លៃ
ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីបិទ IC ដោយសុវត្ថិភាព
ឧបករណ៍នេះបានចូលទៅក្នុងរបៀប UFS-PowerDown
ឧបករណ៍បានចូលទៅក្នុងរបៀប EMMC_POWER_OFF
ឥឡូវនេះ អ្នកអាចយកវាចេញពី Socket ដោយសុវត្ថិភាព
សាកល្បងសរសេរ RPMB
សម្អាត RPMB
ជម្រើស RPMB
ការចូល
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការពារសរសេរដោយសុវត្ថិភាព
អាសយដ្ឋានប្លុកឡូជីខល
ចំនួនប្លុកឡូជីខល
សរសេរប្រភេទការពារ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើម
ភាគថាសចាប់ផ្ដើម
ទទឹងប៊ូសប៊ូស
របៀបចាប់ផ្ដើម
ការទទួលស្គាល់ការចាប់ផ្ដើម
កំណត់ទទឹងឡានក្រុងឡើងវិញបន្ទាប់ពី Boot
ការការពារការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការចាប់ផ្ដើមអចិន្រ្តៃយ៍
សរសេរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការពារ
ស្ថានភាព Boot Area 1 WP
ស្ថានភាព Boot Area 2 WP
ការការពារការសរសេរបណ្តោះអាសន្ន
ការការពារការសរសេរអចិន្រ្តៃយ៍
ការគាំទ្រ WP សុវត្ថិភាព
ស្ថានភាព WP សុវត្ថិភាព
អាន RPMB លឿន
សរសេរការកំណត់ភាពជឿជាក់
កំណត់ RPMB ឡើងវិញ
កិច្ចការកម្រិតខ្ពស់
កំណត់ការរាប់ឡើងវិញ
ដោះសោ CSD
កំណត់ឡើងវិញរោងចក្រពេញលេញ
កំណត់សញ្ញាឡើងវិញ
ការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពថាមវន្ត
ធានាការគ្រប់គ្រងប្លុកមិនល្អ
ស្ថានភាពដែលត្រូវការសមត្ថភាពថាមវន្ត
កំណត់ឡើងវិញពីរោងចក្រ
តំបន់ WP ផ្ទាល់ខ្លួន
គ្រប់គ្រងសមត្ថភាពថាមវន្ត
ស្កេន eMMC WP-Groups
យកការការពារការសរសេរចេញ
រង្វិលជុំតភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ
លៃតម្រូវវ៉ុលវ៉ុលឌីផេរ៉ង់ស្យែល
អាន S.M.A.R.T. ព័ត៌មាន
សរសេរព័ត៌មានការពារ
B_PWR_WP_EN
មិនបានធីក៖ តំបន់ចាប់ផ្ដើមមិនត្រូវបានការពារការសរសេរដោយថាមពលទេ។
បាន​ធីក៖ បើក​ការ​ការពារ​ការ​សរសេរ Power-On Period ទៅ​តំបន់​ចាប់ផ្ដើម។ ប៊ីតនេះត្រូវតែជាសូន្យ ប្រសិនបើ B_PWR_WP_DIS (ប៊ីត 6) ត្រូវបានកំណត់។ នៅពេលអាន ប៊ីតនេះបង្ហាញតែប្រសិនបើការការពារការបើកថាមពលត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ចាប់ផ្ដើម។ របៀបដែលការការពារការបើកថាមពលត្រូវបានអនុវត្តអាស្រ័យលើការកំណត់នៃប៊ីត 7 និង 1។ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារតំបន់ចាប់ផ្ដើម សូមអាន BOOT_WP_STATUS[174] ។
B_PWR_WP_SEC_SEL
មិនបានគូសធីក៖ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះតំបន់ចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
បានធីក៖ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះតំបន់ចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
B_PERM_WP_EN
មិនបានធីក៖ តំបន់ចាប់ផ្ដើមមិនត្រូវបានការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ។
បានធីក៖ តំបន់ចាប់ផ្ដើមត្រូវបានការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ប៊ីតនេះត្រូវតែជាសូន្យ ប្រសិនបើ B_PERM_WP_DIS ត្រូវបានកំណត់។ នៅពេលអាន ប៊ីតនេះបង្ហាញតែប្រសិនបើការការពារអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ចាប់ផ្ដើម។ របៀបការពារអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានអនុវត្តអាស្រ័យលើការកំណត់នៃប៊ីត 7 និង 3។ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការការពារតំបន់ចាប់ផ្ដើម សូមអាន BOOT_WP_STATUS[174] ។ ប៊ីតនេះអាចជាសូន្យ ប្រសិនបើឧបករណ៍ទាំងមូលត្រូវបានការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រើ CSD[13]។
B_PERM_WP_SEC_SEL
មិនបានគូសធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) អនុវត្តចំពោះតំបន់ចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
បានធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) អនុវត្តចំពោះតំបន់ចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើ B_SEC_WP_SEL (ប៊ីត 7) ត្រូវបានកំណត់។
B_PERM_WP_DIS
មិនបានគូសធីក៖ មេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2)។
បានពិនិត្យ៖ បិទការប្រើប្រាស់ B_PERM_WP_EN ជាអចិន្ត្រៃយ៍ (ប៊ីត 2)។ ប៊ីតនេះត្រូវតែជាសូន្យ ប្រសិនបើ B_PERM_WP_EN ត្រូវបានកំណត់។ ប៊ីតនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់ CSD[13] ទេ។
B_PWR_WP_DIS
មិនបានគូសធីក៖ មេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0)។
បានពិនិត្យ៖ បិទការប្រើប្រាស់ B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0)។ ប៊ីតនេះត្រូវតែជាសូន្យ ប្រសិនបើ PWR_WP_EN ត្រូវបានកំណត់។
B_SEC_WP_SEL
មិនបានគូសធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) និង B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះភាគថាសចាប់ផ្ដើមទាំងពីរ និង B_PERM_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 3) និង B_PWR_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 1) មិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។
បានធីក៖ B_PERM_WP_EN (ប៊ីត 2) និង B_PWR_WP_EN (ប៊ីត 0) អនុវត្តចំពោះតែភាគថាសចាប់ផ្ដើមដែលបានជ្រើសរើសដោយ B_PERM_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 3) និង B_PWR_WP_SEC_SEL (ប៊ីត 1) រៀងគ្នា។
ចំណាំ៖ នៅពេលដែលឧបករណ៍មួយត្រូវបានកំណត់ឱ្យបើកការការពារនៅលើភាគថាសចាប់ផ្ដើមដោយឡែកពីគ្នា វាមិនអាចត្រឡប់វិញសម្រាប់វដ្តថាមពលបានទេ។ ប៊ីតនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការលាយបញ្ចូលគ្នានៃភាគថាសចាប់ផ្ដើមដែលបានការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងបើកដំណើរការ។
US_PWR_WP_EN
មិនបានធីកទេ៖ ការការពារការសរសេរដោយថាមពលមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែល CMD28 ត្រូវបានចេញ។
បានពិនិត្យ៖ អនុវត្តការការពារអំឡុងពេលបើកថាមពលទៅក្រុមការពារដែលបង្ហាញដោយ CMD28។ ប៊ីតនេះមិនអាចកំណត់បានទេ ប្រសិនបើ US_PWR_WP_DIS ត្រូវបានកំណត់។ ប៊ីតនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ទេ ប្រសិនបើ US_PERM_WP_EN ត្រូវបានកំណត់។
US_PERM_WP_EN
មិនបានគូសធីក៖ ការការពារការសរសេរអចិន្ត្រៃយ៍មិនត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែល CMD28 ត្រូវបានចេញ។
បានពិនិត្យ៖ អនុវត្តការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះក្រុមការពារដែលបង្ហាញដោយ CMD28 ។ ប៊ីតនេះមិនអាចកំណត់បានទេ ប្រសិនបើ US_PERM_WP_DIS ត្រូវបានកំណត់។
US_PWR_WP_DIS
មិនបានធីក៖ ការការពារការសរសេរដោយថាមពលអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះក្រុមការពារការសរសេរ។
បានគូសធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ការការពារការសរសេររយៈពេលបើកថាមពលសម្រាប់ក្រុមការពារការសរសេរនៅក្នុងភាគថាសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីចំណុចនេះត្រូវបានកំណត់រហូតដល់ថាមពលត្រូវបានដកចេញ ឬការកំណត់ឡើងវិញផ្នែករឹងកើតឡើង។ ការកំណត់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលត្រូវបានការពាររួចហើយនោះទេ។
US_PERM_WP_DIS
មិនបានគូសធីក៖ ការការពារការសរសេរអចិន្ត្រៃយ៍អាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះក្រុមការពារការសរសេរ។
បានគូសធីក៖ បិទការប្រើប្រាស់ការការពារការសរសេរជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ក្រុមការពារការសរសេរនៅក្នុងភាគថាសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីចំណុចដែលប៊ីតនេះត្រូវបានកំណត់ទៅមុខ។ ការកំណត់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលត្រូវបានការពាររួចហើយនោះទេ។
CD_PERM_WP_DIS
មិនបានគូសធីក៖ ម៉ាស៊ីនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])។
បានពិនិត្យ៖ បិទការប្រើប្រាស់ PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13])។
PERM_PSWD_DIS
មិនបានធីកទេ៖ មុខងារការពារពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានបើក។
បានធីក៖ មុខងារការពារពាក្យសម្ងាត់ (ERASE (បង្ខំឱ្យលុប), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) ត្រូវបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍។
ប្រើ
ដើម្បីកែប្រែតម្លៃ PERM_WRITE_PROTECT និង TMP_WRITE_PROTECT
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយជា exFAT
សរសេរជាន់លើឯកសារដែលមានស្រាប់?
ប្រតិបត្តិការត្រូវបានលុបចោល...
រក្សាទុកឯកសារ RAW Flash Dump
ជ្រើសរើសថតលទ្ធផល
រក្សាទុក RAW ចុះឈ្មោះឯកសារបោះចោល
បើកឯកសារ BitMap
ជ្រើសរើសឯកសារ Flash
សរសេរ RAW Flash Dump File
សរសេរឯកសារ EXT_CSD
ជ្រើសរើស Binary FFU File
ជួសជុល
កំណត់ឡើងវិញពីរោងចក្រពេញលេញ eMMC?
បន្តឬ?
វានឹងលុប DATA, BOOT, RPMB និងការកំណត់ផ្សេងទៀតទាំងអស់។
តើអ្នកប្រាកដថាចង់លុបទេ?
តើអ្នកប្រាកដថាចង់សរសេរទេ?
លុបភាគថាសមុនពេលសរសេរ?
អានព័ត៌មានភាគថាសទំនើប
លុប/ធ្វើទ្រង់ទ្រាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់?
តើអ្នកប្រាកដថាចង់លុប
តើអ្នកចង់ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ
តើអ្នកប្រាកដថាចង់លុបឧបករណ៍ទាំងមូលទេ?
ដោះសោ/កំណត់ CSD ឡើងវិញ?
មិនមែន eMMC / eMCP ទាំងអស់គាំទ្រមុខងារនេះទេ។
លុបតំបន់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការការពារការសរសេរ GPPx?
សរសេរចុះឈ្មោះ CID?
សរសេរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WP សុវត្ថិភាព?
ការសរសេរដោយជោគជ័យនឹងបន្ថែម 2 ទៅ RPMB Counter ។
តើអ្នកប្រាកដទេ???
សរសេរ RPMB Key?
ការសរសេរដោយជោគជ័យនឹងបន្ថែម 1 ទៅ RPMB Counter ។
សាកល្បង RPMB សរសេរ?
ផ្ទុក XML សម្រាប់ភាគថាសផ្សេងទៀត?
ស្វែងរក...
ស្វែងរកភាគថាស
ស្វែងរកបន្ទាប់
ផ្ទុកការបម្រុងទុកចាស់
រកមិនឃើញការបម្រុងទុកចាស់ៗទៀតទេ!
ផ្ទុកការបម្រុងទុកថ្មី។
រកមិនឃើញការបម្រុងទុកថ្មីទៀតទេ!
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកពី
ត្រាពេលវេលា
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ជួសជុលកំហុស GPT ប្រសិនបើរកឃើញ?
ពន្លាឯកសារ
ជ្រើសរើសឯកសារដែលបានខ្ចប់
ផ្ទៀងផ្ទាត់ Checksums និង Hash?
ជ្រើសរើសលេខកូដបំរែបំរួលប្រទេស/អ្នកផ្តល់សេវា
ដោះសោ FRP
ធ្វើទ្រង់ទ្រាយភាគថាស FRP?
លុបទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់
លុបទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់?
តើអ្នកប្រាកដ 100% ទេ?
ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបាត់បង់ជារៀងរហូត។
តើអ្នកប្រាកដថាចង់បន្តទេ?
ឧបករណ៍ធ្វើទ្រង់ទ្រាយរោងចក្រ?
ឧបករណ៍ធ្វើទ្រង់ទ្រាយរោងចក្រ
ពិនិត្យទទេ
ការបង្រួមឯកសារ
សូមរង់ចាំ...
ការអានព័ត៌មាន Android
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចប្រើមុខងារទាំងនេះសម្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ
គោលបំណងពិសោធន៍លើឧបករណ៍ដែលខ្ញុំជាម្ចាស់។

លុបគណនី
តើអ្នកបញ្ជាក់ថានេះជាឧបករណ៍របស់អ្នកទេ?
ការវេចខ្ចប់ឯកសារ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Checksum
ចុចប៊ូតុង សរសេរ ដើម្បីអនុវត្តការផ្តល់ UFS
ការផ្តល់រោងចក្រ
ការព្រមាន៖
ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការកំណត់ការផ្តល់ UFS នឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់នៅខាងក្នុង UFS ic ។
ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានធ្វើការបម្រុងទុកនៃភាគថាសសំខាន់ៗទាំងអស់មុនពេលបន្ត។
ការផ្ដល់ UFS បច្ចុប្បន្នត្រូវបានរក្សាទុកទៅ៖
ការអនុវត្តគុណលក្ខណៈជាប់លាប់៖
ចុះឈ្មោះប្រអប់ F64
សូមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលត្រូវការទាំងអស់។
ត្រូវបានទាមទារ
មិនដូចគ្នានឹង
ឈ្មោះដំបូង
នាមត្រកូល
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
ប្រទេស
លេខទូរសព្ទ
សេវាសារ
ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់
វិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ OTP
តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
តាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល
តាមរយៈសេវាសារ
បង្កើតពាក្យសម្ងាត់គណនី
ផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ងាត់
ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់
ប្រអប់ F64 ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត
ដាក់ស្នើ
សូមបញ្ចូល OTP មុនពេលកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងបញ្ចប់
ផ្ញើទៅ
ដាក់ស្នើ OTP
ស្នើសុំ OTP ថ្មី។
កិច្ចការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត
ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបញ្ជូន
កំពុងស្នើសុំ OTP...
កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ OTP...
ប្រអប់ត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យ!
ការចុះឈ្មោះប្រអប់មិនបានជោគជ័យ!
កំហុសម៉ាស៊ីនមេ
គុណលក្ខណៈភាគត្រូវបានពង្រឹង
ជ្រើសរើសប្រភេទ SoC នៃឧបករណ៍
បើកកម្មវិធីផ្ទុកជាមុន MTK
ពិនិត្យកម្មវិធីផ្ទុកជាមុនដែលគាំទ្រ eMMC / UFS
មិន​ទាន់​គាំទ្រ
ពន្លាឯកសារ SIN ផ្សេងទៀតផងដែរ?
ជ្រើសរើសការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
អង្គចងចាំបានប្រើ
ការស្កេន RFFE កំពុងដំណើរការ...
ការស្កេន I2C កំពុងដំណើរការ...
ការស្កេន I3C កំពុងដំណើរការ...
ការស្កេន SPI កំពុងដំណើរការ...
ការស្កេន UART កំពុងដំណើរការ...
ចុច STOP ដើម្បីបោះបង់
ការដំឡើងទូទៅ
តើអ្នកប្រាកដថាចង់ចាប់ផ្តើម USB ឡើងវិញទេ?
កិច្ចការដែលកំពុងដំណើរការទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល។
បន្តជាមួយ USB RESTART?
តើអ្នកប្រាកដទេថាអ្នកចង់
បញ្ឈប់កិច្ចការបច្ចុប្បន្ន?
សូមជ្រើសរើស ក
សរសេរចុះឈ្មោះ CSD?
កំហុស
សរសេរការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍
ទាំងមូល
បើអ្នកប្រាកដ 100% សូមចុច YES 3 ដង...
ឆ្លើយនេះ។
សរសេរទិន្នន័យ RPMB?
RPMB Data Write នេះនឹងបន្ថែម
ទៅ Counter សរសេរ
រួមបញ្ចូលធាតុ OTP?
រួមបញ្ចូលធាតុការពារការសរសេរ?
រួមបញ្ចូលធាតុការកំណត់ភាគថាស?
កំហុសក្នុងការចាប់ផ្តើមស្វែងរក
បិទការអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍?
តើអ្នកប្រាកដថាចង់កំណត់
ការការពារការសរសេរអចិន្រ្តៃយ៍?
តើអ្នកប្រាកដថាចង់ចាកចេញទេ?
កិច្ចការសកម្មកំពុងដំណើរការ! ចាកចេញឬ?
សាកល្បង RPMB Key?
សាកល្បង RPMB សរសេរ?
ការធ្វើតេស្តជោគជ័យនឹងបន្ថែម 1 ទៅ Counter ។
ចាក់សោជាអចិន្ត្រៃយ៍
អ្នកពិពណ៌នាអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ?
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីឡើងវិញ ដើម្បីអនុវត្តរចនាប័ទ្ម?
ផ្តាច់ eMMC ដោយសុវត្ថិភាព?
បញ្ចប់ការកំណត់ភាគថាស?
នីតិវិធី​នេះ​គឺ​អាច​ធ្វើ​បាន​តែ​ម្ដង (OTP)
តើអ្នកប្រាកដថាចង់អនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទេ?
ជម្រើសមួយចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសប្រហែលជា OTP
តើ​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ចង់​បិទ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍
នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះប៊ីតទាក់ទងនឹងរបៀបចាប់ផ្ដើម?
កំណត់ទិន្នន័យ និងសោ RPMB ឡើងវិញ?
អាន RPMB Key?
កំណត់ឡើងវិញនូវការផ្តល់ eMMC ពីរោងចក្រ?
វានឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ចេញពី
ហើយក៏កំណត់ RESET EXT_CSD ផងដែរ។
កំណត់ RPMB Counter ឡើងវិញ?
ចេញផ្សាយ
បៃពីភាគថាស USER?
ដើម
បានកែតម្រូវ
នីតិវិធីនេះនឹងធ្វើឱ្យ USER Parition តូចជាងមុន
ព័ត៌មានរន្ធ
ប្រភេទរន្ធ
លេខស៊េរី
កាលបរិច្ឆេទនៃការផលិត
លក្ខណៈពិសេសដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម
បង្ហាញវ៉ុលប្រអប់
ការផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលឌីផេរ៉ង់ស្យែល UFS
ខ្ញុំបានអាន EULA
ខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយ EULA
គាំទ្រ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ហាងអនឡាញ
គ្រឿងបន្លាស់ពិសេស
ការធ្វើឱ្យសកម្ម
បើក
សង្កត់គ្រាប់ចុច CTRL សម្រាប់ MoviNand FFU
វានឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ លើកលែងតែ RPMB
ដោះសោការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាគថាស
ការផ្លាស់ប្តូរភាគថាសនឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ (លើកលែងតែ RPMB)!
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាគថាសត្រូវបានចាក់សោ
ព័ត៌មាន NTAG®
កាលបរិច្ឆេទនៃការសរសេរកម្មវិធី
អង្គចងចាំអ្នកប្រើប្រាស់
ស្ថានភាពចាក់សោ
ក្រហម
បៃតង
ខៀវ
ការជ្រើសរើសបញ្ច្រាស
បិទ
ជ្រើសរើសឯកសារបម្រុងទុក
មេគុណទំហំទ្រនាប់
សរសេរជាន់លើឯកសារដែលមិនបានវេចខ្ចប់?
កម្រិតលើកលែងឧបករណ៍៖
ប្រតិបត្តិការ HID៖
HID ទំហំដែលអាចប្រើបាន៖
ទំហំ HID៖
សមាមាត្រវឌ្ឍនភាព HID៖
រដ្ឋ HID៖
WriteBooster Buffer Resize ព័ត៌មានជំនួយ៖
WriteBooster បើក​ការ​ប្ដូរ​ទំហំ​សតិបណ្ដោះអាសន្ន៖
WriteBooster Resize Op Status៖
WriteBooster Buffer Mode Flush Partial Flush៖
WriteBooster Max Partial Flush ទំហំ FIFO៖
WriteBooster Current Partial Flush ទំហំ FIFO៖
WriteBooster Current Pinned Buffer Allocation Size:
WriteBooster មាន​ទំហំ​សតិបណ្ដោះ​អាសន្ន​ដែលបានខ្ទាស់៖
WriteBooster បណ្តុំទំហំសរសេរ៖
WriteBooster Partial Flush Pinned Buffer Size:
WriteBooster Partial Flush Min ទំហំមិនខ្ទាស់៖
បើកដំណើរការ Unpin នៃទិន្នន័យដែលបានខ្ទាស់៖
ទម្រង់តំណាងកត្តាកែតម្រូវសមត្ថភាព៖
ស្តារ CID មុន។
លុបក្រុមសរសេរការពារ
ហើយអាចលុបទិន្នន័យទាំងអស់បានទេ?
តើអ្នកបានបម្រុងទុកទិន្នន័យសំខាន់រួចហើយឬនៅ?
តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​និយាយ​លា​រាល់​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ហើយ​ឬ​នៅ?
ស្កេន UFS ឡើងវិញ ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពការពារការសរសេរ
កំហុស៖ ដោះសោ bConfigDescrLock (OTP) ជាមុនសិន
មុខងារមិនគាំទ្រដោយ eMMC នេះទេ។
ថតការងារត្រូវបានកំណត់ទៅថតឯកសារ
ចុច បាទ/ចាស ដើម្បីលុបភាគថាសដោយប្រើ 0xFF (វិធីសាស្ត្រថ្មី)
ចុច NO ដើម្បីលុបភាគថាសដោយប្រើ 0x00 (វិធីសាស្ត្រចាស់)
កំណត់ RPMB Counter
តើអ្នកមានការបម្រុងទុកទិន្នន័យ RPMB ពេញលេញហើយឬនៅ?
បញ្ចូលតម្លៃបញ្ជរដែលចង់បាន
ជ្រើសរើសឯកសារបម្រុងទុកប្រព័ន្ធគោលពីរ RPMB
ទិន្នន័យ RPMB គឺទទេ!
ផ្ទុក GPT សម្រាប់ភាគថាសផ្សេងទៀត?
ផ្លាស់ប្តូរ Boot Slots?
ជ្រើសរើស Boot A ឬ B
ជ្រើសរើសនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ។
សុវត្ថិភាពថ្មីសម្រាប់ Android 14 និង 15
FRP សុវត្ថិភាពថ្មី (2024, 2025)
FRP សុវត្ថិភាពចាស់
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាគថាស
នាឡិកាយោង
អ្នកពិពណ៌នាអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (OTP)
ជ្រើសរើសទំហំអាន RPMB
លុប LUN ទាំងអស់។
(ជួសជុល UFS យឺត)
វានឹងមិនលុប RPMB ឬសរសេរតំបន់ការពារទេ។
លុបភាគថាសទាំងអស់។
ដោះសោ OEM
កំណត់បើកការដោះសោ OEM?
លុបមុនពេលសរសេរ
បម្រុងទុក
រំលងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់
សរសេរទៅរន្ធ A និង B
បញ្ចូល Watermark ផ្ទាល់ខ្លួន