Establecer conexión
Tomar captura de pantalla
Borrar registros
Detener tarea
DIRECCIÓN
Tamaño
Velocidad de transferencia
Tiempo restante estimado
Fondo de pantalla de Show Box
Información del dispositivo
Conectar
PRINCIPAL
Particiones
Información de la memoria flash
Nombre del producto
Identificación del fabricante
Capacidad total del dispositivo sin procesar
Número de unidades lógicas
Versión de especificación
Fecha de fabricación
LUN
Nombre de la partición
Nombre del archivo
Dirección de bloque
Tamaño
Tipo
Estado
Tareas de partición de Android
Leer
Escribir
Borrar
Gráfico
Asignación de espacio
Universidad Federal
Parámetros de conexión
Advertencia: UFS 4.x puede resultar dañado por encima de VCC 2.90
Amplificador de señal (ISP)
Esto es solo para UFS 4.x HS-LSS
La serie B es ligeramente más rápida que la serie A
Acceso RAW
Leer
Escribir
Borrar
Unidad lógica
Tamaño
Escribir byte de relleno
Opciones de borrado
Borrar un solo LUN
Borrar todo el dispositivo
Dirección personalizada
Dirección de inicio
Dirección final
Tipo de dirección
Sector
Byte
Opciones SCSI
Descriptores
Dispositivo
Configuración
Tamaño
Unidad
Interconectar
Cadena
Geometría
Fuerza
Salud
FBO
Versión de especificación de FBO
Tamaño de rango LBA recomendado
Tamaño máximo del rango LBA
Tamaño mínimo del rango LBA
Número máximo de rangos LBA
Requisito de alineación
Atributos
Banderas
eMMC
Parámetros de conexión
Para ISP, utilice CLOCK lento (6,5 Mhz, etc.)
Conectar
Detener
Acceso RAW
Leer
Escribir
Borrar
Dividir
Tamaño
Opciones de borrado
Borrar
Desechar
Borrado seguro
Recortar
Recorte seguro
Sanitize (Eliminación segura de datos)
Dirección personalizada
Dirección de inicio
Dirección final
Tipo de dirección
Sector
Byte
Relleno de escritura
Byte
Omitir borrado de firmware
Tareas de conexión
Comprobar el estado de eMMC
Consulte el informe de salud de eMMC
Opciones de RPMB
Encimera
Configuración segura de protección contra escritura
Habilitar protección contra escritura segura
Utilice la clave RPMB
Generar clave aleatoria
Escribir clave RPMB
Leer la clave RPMB
Prueba la clave RPMB
Particiones
Escribe a eMMC
Restablecer cambios
Guardar en archivo
Abrir archivo
Inicio de área mejorada
Control de salud
Informe de salud del proveedor
Aprovisionamiento
Hardware
Aspecto de la caja
Tema de LCD
Brillo de la pantalla LCD
Brillo RGB
Tema RGB
Leer configuración
Guardar configuración
Selector de color
Logotipo de la bota
Cambiar fondo de pantalla
Características de la caja
Calibrar voltaje
Información de la memoria
Reiniciar USB
Firmware del cuadro de escritura
Notificaciones de zumbador activo
Modo de simulación
Ajuste de calibración
Información de la caja
Tipo de caja
Número de serie F64
Dirección MAC de Bluetooth LE
Versión del archivo de activación
Enlace de soporte
Software
Tamaño de fuente de la tabla de particiones
Tamaño de fuente del registro de software
Habilitar efectos de sonido
Mostrar sugerencias
Priorizar la detección de UFS 4.x
Mostrar porcentaje de la barra de progreso
Mostrar cuadrícula de lista de particiones
No escribir en el disco (solo para prueba de velocidad)
Mostrar indicador de velocidad
Leer información de Android
Copia de seguridad de la partición de seguridad de Android
Mostrar conexión de depuración UFS
Analizador de particiones de Android
Leer información de RPMB
Lectura/escritura lenta (para circuitos integrados UFS o eMMC defectuosos)
Lea el informe S.M.A.R.T.
Conectar BLE
Temas visuales
Tema de la piel
Color del texto de los registros JEDEC
Establecer color
Configuración del búfer WriteBooster:
Verificando el cargador de arranque seguro...
Tipo de dispositivo:
Clase de dispositivo UFS:
Subclase de almacenamiento masivo UFS:
Protocolo compatible con el dispositivo UFS:
Habilitar arranque:
Habilitar arranque corto:
ID de secuencia de arranque:
Soporte para seguridad LU:
Versión de especificación:
Fecha de fabricación:
Número de unidades lógicas conocidas:
Habilitar acceso al descriptor en inicialización parcial:
Modo de potencia inicial:
LUN de alta prioridad:
Tipo de eliminación segura:
Latencia de finalización de operaciones en segundo plano:
Nivel ICC activo inicial:
Desplazamiento base del descriptor de unidad 0:
Unidad Descripción Config. Parámetros Longitud:
Capacidad RTT del dispositivo UFS:
Actualización de RTC:
Funciones compatibles con UFS:
Tiempo de espera de actualización de firmware de campo:
Profundidad de la cola:
Versión del dispositivo:
Número de áreas de protección contra escritura segura:
Tamaño máximo de datos de PSA:
Tiempo de espera del estado de PSA:
WriteBooster utiliza el espacio de usuario:
Tipo de búfer de WriteBooster:
Tamaño del búfer de WriteBooster para el recurso compartido
Configuración del puerto C de UM:
Tamaño mínimo del área de memoria unificada
Versión de especificación HPB:
Modo de control HPB:
Número de unidades lógicas:
Longitud de configuración de arranque:
Longitud de configuración de la unidad lógica:
Habilitar región RPMB:
Tamaño de la región 1 de RPMB:
Tamaño de la región 2 de RPMB:
Tamaño de la región 3 de RPMB:
Habilitar unidad lógica:
Identificación de LUN de arranque:
Unidad lógica protegida contra escritura:
Tipo de memoria:
Número de unidades de asignación:
Confiabilidad de los datos:
Tamaño de bloque lógico:
Tipo de aprovisionamiento:
Capacidades de contexto:
Tamaño del búfer de WriteBooster:
Regiones máximas de HPB:
Desplazamiento inicial de la región fijada de HPB:
Regiones fijadas por HPB:
Índice de unidad:
Profundidad de cola de unidad lógica:
Prioridad de cola de unidad lógica:
Compatibilidad con tipos de datos:
Recuento de bloques lógicos:
Borrar tamaño de bloque:
Sensibilidad de conocimiento del estado de producción:
Tamaño de la región 0 de RPMB:
Recuento de recursos de memoria física:
Granularidad de la unidad grande:
Número máximo de regiones HPB activas:
Número de regiones fijadas por HPB:
Tamaño del búfer de WriteBooster de la unidad lógica:
Número de versión de lanzamiento de MIPI Unipro:
Número de versión de lanzamiento de MIPI M-PHY:
Nombre del fabricante:
Nombre del producto:
Identificación del OEM:
Número de serie:
Nivel de revisión del producto:
Recuento total del sector:
Tamaño de bloque nativo:
Tamaño del segmento:
Tamaño de la unidad de asignación:
Tamaño mínimo de bloque direccionable:
Tamaño de bloque de lectura óptimo:
Tamaño de bloque de escritura óptimo:
Tamaño máximo del búfer de entrada de datos:
Tamaño máximo del búfer de salida de datos:
Tamaño máximo de datos en un colapso de fase:
Soporte para transferencia de datos fuera de servicio:
Número máximo de unidades lógicas admitidas:
Número máximo de cuadros RPMB:
Política de recursos de capacidad dinámica:
Contextos máximos disponibles admitidos:
Tamaño de la unidad de etiqueta de datos del sistema:
Tamaño del recurso de etiqueta de datos del sistema:
Tipos de eliminación segura admitidos:
Tipos de memoria admitidos:
Número de tipos de memoria admitidos:
Memoria mejorada tipo 1:
Unidades de asignación máxima de memoria mejorada tipo 1:
Factor de ajuste de capacidad de memoria mejorada tipo 1:
Unidades de asignación máxima de memoria del código del sistema:
Factor de ajuste de la capacidad de memoria del código del sistema:
Unidades de asignación máxima de memoria no persistente:
Factor de ajuste de capacidad de memoria no persistente:
Unidades de asignación máxima de memoria mejorada tipo 1:
Unidades de asignación máxima de memoria mejorada tipo 2:
Factor de ajuste de capacidad de memoria mejorada tipo 2:
Unidades de asignación máxima de memoria mejorada tipo 3:
Factor de ajuste de capacidad de memoria mejorada tipo 3:
Unidades de asignación máxima de memoria mejorada tipo 4:
Factor de ajuste de capacidad de memoria mejorada tipo 4:
Tamaño de bloque lógico óptimo:
Tamaño máximo del búfer WriteBooster del dispositivo UFS:
Cantidad máxima de búfer WriteBooster del dispositivo UFS:
Factor de ajuste de capacidad de WriteBooster:
Modo de consumo de espacio de usuario de WriteBooster:
Unidades lógicas zonificadas máximas:
Unidad lógica zonificada Mínimo de bytes de borrado:
Unidad lógica zonificada Tamaño:
Tamaño de la región HPB:
HPB Número máximo de LU:
Tamaño de la subregión HPB:
Regiones máximas activas de HPB:
Corriente máxima VCC:
Corriente máxima VCCQ:
Corriente máxima VCCQ2:
Información previa al final de la vida:
Método A de vida útil a través del proveedor:
Método B de vida útil a través del proveedor:
Recuento total de actualizaciones:
Progreso de actualización:
Informe de salud exclusivo del proveedor:
Inicialización del dispositivo:
Protección contra escritura permanente:
Protección contra escritura al encender:
Operaciones de fondo:
Operación de purga:
Estado de error de purga:
Función de datos fuera de servicio:
Modo de vida útil del dispositivo:
Habilitar purga:
Habilitar actualización:
Eliminación de recursos físicos:
Reloj de tiempo real:
Inicialización de UM:
Operación de actualización de firmware de campo:
Comando de suspensión de la UM:
Estado de suspensión de UM:
Función WriteBooster:
Operación de vaciado de WriteBooster:
Vaciado de WriteBooster durante la hibernación:
Restablecimiento del potenciador del rendimiento del host:
Habilitar potenciador del rendimiento del host:
LUN de arranque:
Modo de energía actual:
Nivel ICC activo:
Estado del dispositivo al encenderlo y reiniciarlo:
Estado de la operación en segundo plano:
Estado de la operación de purga:
Tamaño máximo de datos:
Tamaño máximo de salida de datos:
Función de transferencia de datos fuera de servicio:
Capacidad dinámica necesaria:
Valor de frecuencia de reloj de referencia:
Bloqueo del descriptor de configuración:
Control de eventos de excepción:
Estado del evento de excepción:
Tamaño del área de memoria unificada:
Solicitudes de UM Max UMPIU:
Tamaño máximo de datos del comando HPB:
Segundos transcurridos desde la LÍNEA DE TIEMPO BASE:
Configuración de contexto:
Bloques programados correctamente:
Estado FFU del dispositivo:
Estado de conocimiento del estado de producción:
Tamaño de los datos de reconocimiento del estado de producción:
Tiempo de espera de activación del reloj de referencia:
Temperatura de la superficie de la caja del paquete rugoso:
Límite de alta temperatura:
Límite de baja temperatura:
Estado de limitación:
Estado de vaciado del búfer de WriteBooster:
Tamaño de búfer de WriteBooster disponible:
Duración del búfer de WriteBooster:
Tamaño actual del búfer de WriteBooster:
Estado EXT_IID:
Tamaño de caché de sugerencias de host:
Actualizar estado de operación:
Frecuencia de actualización:
Unidad de operación de actualización:
Método de actualización:
Marca de tiempo desde el 1 de enero de 1970 (UTC):
Control de operaciones de FBO:
Nivel de optimización de FBO:
Estado actual de FBO:
Número de serie F64:
Dirección MAC de Bluetooth LE:
Tipo de caja:
Nivel de depuración:
Versión del archivo de activación:
Marca de tiempo:
Conectar
Haga clic aquí
Desconectar
Fondo de pantalla de Hide Box
Fondo de pantalla de Show Box
Conectado a BLE
PIN incorrecto
Tarjeta SD
eMMC
Universidad Federal
Buscando dispositivos...
Escribe a eMMC
Particiones ya configuradas
Sólo lectura/configuración
Leer / escribir una vez
Leer / Reiniciar encendido
Leer / Volátil
Sólo escritura / Volátil
Leer
Leer / Persistente
Solo lectura
Claro
Colocar
Idioma
Herramientas
Herramientas
Herramientas de diagnóstico
Configuración general
Soporte en línea
Borrado lógico del área de usuario completa
Tareas de conexión
Partición de arranque
Partición del área de usuario
Partición de uso general
Texto copiado
Página siguiente
Página anterior
Ajuste de amplitud
Permitir
Amplitud de la señal
Invertir
Utilice esto para
Usar solo para
Acceso a la memoria
Dirección de esclavo
Registro
Esclavos detectados
Intercambio de SDATA y SCLK
Apague el VIO después de escanear
Intercambio de SDA y SCL
Apague el VDD después de escanear
Comenzar a escanear
Mostrar distribución de pines
El valor seleccionado hará

¿Estás seguro que deseas continuar?
Valor necesario
Por favor, introduzca un valor hexadecimal
Haga clic aquí para escribir el valor
Versión de especificación FBO:
Tamaño de rango LBA recomendado:
Tamaño máximo del rango LBA:
Tamaño mínimo del rango LBA:
Número máximo de rangos LBA:
Requisito de alineación:
Haga clic aquí para cambiar el valor
Haga clic aquí para leer el valor
Haga clic aquí para apagar el IC de forma segura
El dispositivo ha entrado en modo UFS-PowerDown
El dispositivo ha entrado en modo EMMC_POWER_OFF
Ahora puedes quitarlo del zócalo de forma segura.
Prueba de escritura RPMB
Purga RPMB
Opciones de RPMB
Entrada
Configuración segura de protección contra escritura
Dirección de bloque lógico
Número de bloques lógicos
Tipo de protección contra escritura
Configuración de arranque
Partición de arranque
Ancho del bus de arranque
Modo de arranque
Reconocimiento de arranque
Restablecer el ancho del bus después del arranque
Protección de configuración de arranque permanente
Configuración de protección contra escritura
Área de arranque 1 Estado de WP
Área de arranque 2 Estado de WP
Protección temporal contra escritura
Protección permanente contra escritura
Soporte WP seguro
Estado seguro de WP
Lectura rápida de RPMB
Configuraciones de confiabilidad de escritura
Restablecer RPMB
Tareas avanzadas
Reiniciar contador
Desbloquear CSD
Restablecimiento completo de fábrica
Señal de reinicio
Gestión dinámica de la capacidad
Gestión segura de bloques defectuosos
Estado de necesidad de capacidad dinámica
Restablecimiento de fábrica
Área de WP personalizada
Gestionar la capacidad dinámica
Escanear grupos de WP eMMC
Eliminar protección contra escritura
Bucle de reconexión automática
Ajusta la oscilación de voltaje diferencial
Lea la información S.M.A.R.T.
Información de protección contra escritura
B_PWR_WP_EN
Sin marcar: la región de arranque no está protegida contra escritura durante el encendido.
Marcado: Habilitar la protección contra escritura durante el período de encendido en el área de arranque. Este bit debe ser cero si B_PWR_WP_DIS (bit 6) está configurado. Cuando se lee, este bit solo indica si se ha configurado la protección durante el encendido específicamente para una región de arranque. La protección de encendido se ha aplicado dependiendo de la configuración de los bits 7 y 1. Para verificar la protección de la región de arranque, lea BOOT_WP_STATUS[174].
Selección de secuencia de encendido y apagado
Sin marcar: B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está configurado.
Marcado: B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está configurado.
B_PERM_WP_EN
Sin marcar: la región de arranque no está protegida permanentemente contra escritura.
Marcado: la región de arranque está protegida contra escritura de forma permanente. Este bit debe ser cero si B_PERM_WP_DIS está configurado. Cuando se lee, este bit solo indica si se ha configurado la protección permanente específicamente para una región de arranque. La forma en que se ha aplicado la protección permanente depende de la configuración de los bits. 7 y 3. Para verificar la protección de la región de arranque, lea BOOT_WP_STATUS[174]. Este bit puede ser cero si todo el dispositivo está protegido permanentemente mediante CSD[13].
B_PERM_WP_SEC_SEL
Sin marcar: B_PERM_WP_EN (bit 2) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está configurado.
Marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) se aplica solo al área de arranque, si B_SEC_WP_SEL (bit 7) está configurado.
B_PERM_WP_DIS
Sin marcar: al maestro se le permite establecer B_PERM_WP_EN (bit 2).
Marcado: deshabilitar permanentemente el uso de B_PERM_WP_EN (bit 2). Este bit debe ser cero si se configura B_PERM_WP_EN. Este bit no tiene impacto en la configuración de CSD[13].
B_PWR_WP_DIS
Sin marcar: al maestro se le permite establecer B_PWR_WP_EN (bit 0).
Marcado: Deshabilitar el uso de B_PWR_WP_EN (bit 0). Este bit debe ser cero si se configura PWR_WP_EN.
B_SEC_WP_SEL
Sin marcar: B_PERM_WP_EN (bit 2) y B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplican a ambas particiones de arranque y B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) y B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) no tienen impacto.
Marcado: B_PERM_WP_EN (bit 2) y B_PWR_WP_EN (bit 0) se aplican solo a la partición de arranque seleccionada por B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) y B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) respectivamente.
NOTA: Una vez que se ha configurado un dispositivo para habilitar la protección en las particiones de arranque por separado, esto no se puede revertir con un ciclo de encendido. Este bit habilita una combinación de particiones de arranque protegidas permanentemente y protegidas al encender.
US_PWR_WP_EN
Sin marcar: la protección contra escritura de encendido no se aplica cuando se emite CMD28.
Marcado: Aplicar la protección del período de encendido al grupo de protección indicado por CMD28. Este bit no se puede configurar si US_PWR_WP_DIS está configurado. Este bit no tiene impacto si US_PERM_WP_EN está configurado.
US_PERM_WP_EN
Sin marcar: la protección contra escritura permanente no se aplica cuando se emite CMD28.
Marcado: aplicar protección contra escritura permanente al grupo de protección indicado por CMD28. Este bit no se puede configurar si US_PERM_WP_DIS está configurado.
Estados Unidos_PWR_WP_DIS
Sin marcar: la protección contra escritura en el encendido se puede aplicar a grupos de protección contra escritura.
Marcado: Deshabilitar el uso de la protección contra escritura durante el período de encendido para los grupos de protección contra escritura dentro de todas las particiones en el área de usuario desde el punto en que se establece este bit hasta que se corta la energía o se produce un reinicio de hardware. La configuración de este bit no afecta las áreas que están Ya protegido.
ESTADOS UNIDOS_PERM_WP_DIS
Sin marcar: se puede aplicar protección contra escritura permanente a los grupos de protección contra escritura.
Marcado: deshabilite permanentemente el uso de protección contra escritura permanente para grupos de protección contra escritura dentro de todas las particiones en el área de usuario a partir del momento en que se configure este bit. La configuración de este bit no afecta las áreas que ya están protegidas.
CD_PERM_WP_DIS
Sin marcar: el host puede establecer PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
Marcado: deshabilitar el uso de PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).
DISPOSICIÓN PERMANENTE DE PSWD
Sin marcar: las funciones de protección con contraseña están habilitadas.
Marcado: Las funciones de protección de contraseña (ERASE (borrado forzado), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD) están deshabilitadas de forma permanente.
Usar
para modificar los valores PERM_WRITE_PROTECT y TMP_WRITE_PROTECT
Formatear como exFAT
¿Sobrescribir archivo existente?
Operación cancelada...
Guardar archivo de volcado de Flash RAW
Seleccionar directorio de salida
Guardar archivo de volcado de registro RAW
Abrir un archivo de mapa de bits
Seleccionar archivo Flash
Escribir archivo de volcado de Flash RAW
Escribir archivo EXT_CSD
Seleccionar archivo binario FFU
Reparar
¿Restablecimiento completo de fábrica eMMC?
¿Continuar de todos modos?
Esto borrará DATOS, ARRANQUE, RPMB y todas las demás configuraciones.
¿Estás seguro que deseas borrar?
¿Estás seguro que deseas escribir?
¿Borrar partición antes de escribir?
Leer información de la superpartición
¿Borrar/Formatear datos de usuario?
¿Estás seguro de que deseas borrar?
¿Quieres formatear?
¿Está seguro de que desea borrar todo el dispositivo?
¿Desbloquear/Restablecer CSD?
No todos los eMMC/eMCP admiten esta función.
¿Eliminar el área de USUARIO y las protecciones de escritura GPPx?
¿Escribir Registro CID?
¿Escribir configuración segura de WP?
Una escritura exitosa agregará 2 al contador RPMB.
ESTÁ SEGURO ???
¿Escribir clave RPMB?
Una escritura exitosa agregará 1 al contador RPMB.
¿Probar RPMB Escribir?
¿Cargar XML para otras particiones?
Buscar...
Partición de búsqueda
Buscar Siguiente
Cargar copia de seguridad anterior
¡No se encontraron más copias de seguridad antiguas!
Cargar copia de seguridad más reciente
¡No se encontraron más copias de seguridad más nuevas!
Configuración cargada desde
Sello de tiempo
Configurar
¿Reparar errores GPT si se encuentran?
Descomprimir archivos
Seleccionar archivos empaquetados
¿Verificar sumas de comprobación y hash?
Seleccione el código de variante del país/proveedor
Desbloqueo de FRP
¿Formatear partición FRP?
Borrar datos de usuario
¿Borrar datos del usuario?
¿Estás 100% seguro?
Los datos del usuario se perderán para siempre.
¿Estás seguro que deseas continuar?
¿Dispositivo con formato de fábrica?
Dispositivo con formato de fábrica
Cheque en blanco
Descomprimiendo archivo
Espere por favor...
Lectura de información de Android
Entiendo que solo puedo usar estas funciones para
fines experimentales en dispositivos que poseo.

Eliminar cuenta
¿Me confirmas que este es tu dispositivo?
Desempaquetando archivo
Verificación de suma de comprobación
Haga clic en el botón Escribir para aplicar el aprovisionamiento UFS
Provisión de fábrica
Advertencia:
Los cambios en la configuración de provisión UFS BORRARÁN TODOS LOS DATOS dentro del IC UFS.
Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todas las particiones importantes antes de continuar.
Disposición actual de UFS guardada en:
Aplicación de atributos persistentes:
Registrar caja F64
Por favor ingrese toda la información requerida
se requiere
no es lo mismo que
Nombre de pila
Apellido
Dirección de correo electrónico
País
Número de teléfono móvil
Servicio de mensajes
Nombre de usuario
Método de verificación OTP
a través de número móvil
Por dirección de correo electrónico
a través del servicio de mensajes
Crear contraseña de cuenta
Verificar contraseña
Información del usuario
Registro en línea de la caja F64
Entregar
Por favor, introduzca la OTP antes de que finalice el tiempo
Enviado a
Enviar OTP
Solicitar nueva OTP
Tarea de registro en línea
Información del usuario enviada
Solicitando OTP...
Verificando OTP...
¡Caja registrada exitosamente!
¡El registro de la caja falló!
Error del servidor
ATRIBUTO DE PARTICIÓN MEJORADO
Seleccione el tipo de dispositivo SoC
Abrir un precargador MTK
Comprobar precargador compatible con eMMC/UFS
Aún no soportado
¿Descomprimir también otros archivos SIN?
Seleccione Configuración
Memoria utilizada
Escaneo RFFE en progreso...
Escaneo I2C en progreso...
Escaneo I3C en progreso...
Escaneo SPI en progreso...
Escaneo UART en progreso...
Haga clic en DETENER para cancelar
Configuración común
¿Estás seguro que deseas REINICIAR el USB?
Todas las tareas en ejecución serán CANCELADAS.
¿Continuar con REINICIO USB?
¿Estás seguro que deseas?
¿DETENER la tarea actual?
Por favor seleccione una
¿Escribir Registro CSD?
ERROR
PROTECCIÓN PERMANENTE CONTRA ESCRITURA
el entero
Si está 100% seguro, haga clic en SÍ 3 veces...
Responde esto
¿Escribir datos RPMB?
Esta escritura de datos RPMB agregará
al contador de escritura
¿Incluir elementos OTP?
¿Incluir elementos de protección contra escritura?
¿Incluir elementos de configuración de partición?
Error al iniciar la detección
¿Deshabilitar permanentemente la actualización de firmware?
¿Estás seguro de que deseas configurar?
¿Protección contra escritura permanente?
¿Estás seguro que deseas salir?
¡Se está ejecutando una tarea activa! ¿Quieres salir de todos modos?
¿Probar clave RPMB?
¿Probar RPMB Escribir?
Una prueba exitosa agregará 1 al Contador.
BLOQUEO PERMANENTE
¿El descriptor de configuración?
¿Reiniciar la aplicación para aplicar el tema?
¿Cómo desconectar eMMC de forma segura?
¿Finalizar la configuración de la partición?
Este procedimiento es programable una sola vez (OTP)
¿Está seguro de que desea aplicar los cambios?
Algunas opciones seleccionadas pueden ser OTP
¿Está seguro de que desea deshabilitar permanentemente el cambio?
¿De qué bits del registro de configuración de arranque se relacionan con el modo de arranque?
¿Restablecer datos y clave de RPMB?
¿Leer clave RPMB?
¿Restablecimiento de fábrica del aprovisionamiento eMMC?
Esto BORRARÁ todos los DATOS de
y también RESET la configuración de EXT_CSD.
¿Restablecer el contador RPMB?
Liberar
¿bytes de la partición USER?
Original
Equilibrado
Este procedimiento hará que la partición de USUARIO sea más pequeña
Información del socket
Tipo de zócalo
Número de serie
Fecha de fabricación
Funciones activadas
Mostrar voltajes de la caja
Oscilación de voltaje diferencial UFS
He leído el EULA
Acepto el EULA
Apoyo
Redes sociales
Manual de usuario
Tienda online
Accesorios destacados
Activaciones
Permitir
Mantenga presionada la tecla CTRL para MoviNand FFU
Esto borrará todos los DATOS excepto RPMB
Desbloquear configuración de partición
¡Cambiar particiones borrará todos los datos (excepto RPMB)!
La configuración de la partición está bloqueada
Información NTAG®
Fecha de programación
Memoria de usuario
Estado de bloqueo
Rojo
Verde
Azul
Invertir selección
Desactivar
Seleccionar archivo de respaldo
Multiplicador del tamaño del búfer
¿Sobrescribir archivos descomprimidos?
Nivel de excepción del dispositivo:
Operaciones de HID:
Tamaño disponible de HID:
Tamaño HID:
Índice de progreso de HID:
Estado HID:
Sugerencia para cambiar el tamaño del búfer de WriteBooster:
Habilitar el cambio de tamaño del búfer de WriteBooster:
Estado de la operación de cambio de tamaño de WriteBooster:
Modo de vaciado parcial del búfer WriteBooster:
Tamaño FIFO de vaciado parcial máximo de WriteBooster:
Tamaño de FIFO de vaciado parcial actual de WriteBooster:
Tamaño de asignación de búfer fijado actual de WriteBooster:
Tamaño de búfer fijado disponible de WriteBooster:
Tamaño escrito acumulado de WriteBooster:
Tamaño de búfer fijado con vaciado parcial de WriteBooster:
Tamaño mínimo no fijado de vaciado parcial de WriteBooster:
Habilitar la desanclaje de datos anclados:
Formato de representación del factor de ajuste de capacidad:
Restaurar CID anterior
¿Eliminar grupos de protección contra escritura
y posiblemente BORRAR TODOS LOS DATOS?
¿Ya realizó una copia de seguridad de los datos importantes?
¿Está listo para decir adiós a todos sus datos?
Vuelva a escanear UFS para comprobar el estado de protección contra escritura
ERROR: Desbloquee bConfigDescrLock (OTP) primero
Función no compatible con este eMMC
Directorio de trabajo establecido en carpeta
Haga clic en SÍ para borrar la partición con 0xFF (método nuevo)
Haga clic en NO para borrar la partición con 0x00 (método anterior)
Establecer contador RPMB
¿Ya tienes una copia de seguridad completa de datos RPMB?
Introduce el valor del contador deseado.
Selecciona un archivo de copia de seguridad binaria RPMB.
¡Los datos RPMB están en blanco!
¿Cargar GPT para otras particiones?
¿Cambiar las ranuras de arranque?
Seleccionar arranque A o B
Seleccione el procedimiento adecuado
Nueva seguridad para Android 14 y 15
Nueva seguridad de FRP (2024, 2025)
Seguridad anterior de FRP
Configuración de partición
Reloj de referencia
Descriptor de configuración (OTP)
Seleccionar tamaño de lectura RPMB
Borrar todos los LUN
(Corregir UFS lento)
Esto no borrará RPMB ni áreas protegidas contra escritura.
Borrar todas las particiones.
Desbloqueo OEM
¿Activar desbloqueo OEM?
Borrar antes de escribir
Respaldo
Omitir datos de usuario
Escribe en la ranura A y B
Introduzca una marca de agua personalizada