Mag-Establish ng Koneksyon
Kunan ng Screenshot  
I-clear ang Logs  
Itigil ang Task  
Address  
Sukat  
Bilis ng Paglipat  
Tinatayang Oras na Natitira  
Ipakita ang Box Wallpaper  
Impormasyon ng Device  
Kumonekta  
MAIN  
Partisyon  
Impormasyon ng Flash Memory  
Pangalan ng Produkto  
ID ng Manufacturer  
Kabuuang Kapasidad ng Raw Device  
Bilang ng Mga Logical Unit  
Bersyon ng Pagtutukoy  
Petsa ng Paggawa  
LUN  
Pangalan ng Partisyon  
Filename  
Block Address  
Sukat  
Uri  
Katayuan  
Mga Task sa Android Partisyon  
Basahin  
Isulat  
Burahin  
Grap  
Alokasyon ng Espasyo  
UFS  
Mga Parameter ng Koneksyon  
Babala: Maaaring masira ang UFS 4.x kapag lampas sa VCC 2.90  
Signal Booster (ISP)  
Ito ay para lamang sa UFS 4.x HS-LSS  
Mas mabilis nang kaunti ang B-series kaysa sa A-series
RAW Access  
Basahin  
Isulat  
Burahin  
Logical Unit  
Sukat  
Isulat ang Padding Byte  
Mga Opsyon sa Pagbura  
Burahin ang Single LUN  
Burahin ang Buong Device  
Pasadyang Address  
Simulan ang Address  
Tapusin ang Address  
Uri ng Address  
Sektor  
Byte  
Mga Opsyon ng SCSI  
Mga Deskriptor  
Device  
Configuration  
Sukat  
Unit  
Interconnect  
String  
Geometry  
Power  
Kalusugan  
FBO  
Bersyon ng Pagtutukoy ng FBO  
Inirekumendang LBA Range Size  
Maximum LBA Range Size  
Minimum LBA Range Size  
Maximum na Bilang ng Mga LBA Ranges  
Pangangailangan sa Alignment  
Mga Katangian  
Mga Flag  
eMMC  
Mga Parameter ng Koneksyon  
Para sa ISP, gamitin ang mabagal na CLOCK (6.5 Mhz atbp.)  
Kumonekta  
Itigil  
RAW Access  
Basahin  
Isulat  
Burahin  
Partisyon  
Sukat  
Mga Opsyon sa Pagbura  
Burahin  
I-discard  
Secure Erase  
Trim  
Secure Trim  
Sanitize (Ligtas na Pag-alis ng Data)  
Pasadyang Address  
Simulan ang Address  
Tapusin ang Address  
Uri ng Address  
Sektor  
Byte  
Isulat ang Padding  
Byte  
Laktawan ang Firmware Erase  
Mga Task ng Koneksyon  
Suriin ang Katayuan ng eMMC  
Suriin ang Ulat sa Kalusugan ng eMMC  
Mga Opsyon ng RPMB  
Counter  
Konpigurasyon ng Secure Write Protect  
I-enable ang Secure Write Protect  
Gumamit ng RPMB Key  
Bumuo ng Random Key  
Isulat ang RPMB Key  
Basahin ang RPMB Key  
Subukan ang RPMB Key  
Partisyon  
Isulat sa eMMC  
I-reset ang Mga Pagbabago  
I-save sa File  
Buksan ang File  
Simulan ang Enhanced Area  
Suriin ang Kalusugan  
Ulat sa Kalusugan ng Vendor  
Provisioning  
Hardware  
Hitsura ng Box  
Tema ng LCD  
Liwanag ng LCD  
Liwanag ng RGB  
Tema ng RGB  
Basahin ang Mga Setting  
I-save ang Mga Setting  
Color Picker  
Boot Logo  
Baguhin ang Wallpaper  
Mga Tampok ng Box  
I-calibrate ang Boltahe  
Impormasyon ng Memorya  
I-restart ang USB  
Write Box Firmware  
Aktibo ang Buzzer Notifications  
Simulation Mode  
Calibration Trim
Impormasyon ng Box  
Uri ng Box  
F64 Serial Number  
Bluetooth LE MAC Address  
Bersyon ng Activation File  
Support Link  
Software  
Laki ng Font ng Partition Table  
Laki ng Font ng Log ng Software  
I-enable ang Sound Effects  
Ipakita ang Mga Hints  
Bigyan ng Prayoridad ang Pagtuklas ng UFS 4.x  
Ipakita ang Progressbar Percentage  
Ipakita ang Grid ng Listahan ng Partisyon  
Huwag Sumulat sa Disk (Para sa Speed ​​Test Lang)
Ipakita ang Speed Gauge  
Basahin ang Impormasyon ng Android  
Backup ng Android Security Partition  
Ipakita ang UFS Debug Connection  
Analyzer ng Partisyon ng Android  
Basahin ang Impormasyon ng RPMB  
Mabagal na Basahin/Isulat (Para sa Masamang UFS o eMMC IC)  
Basahin ang Ulat ng S.M.A.R.T.  
Kumonekta sa BLE  
Visual Themes  
Tema ng Skin  
Kulay ng JEDEC Text ng Logs  
I-set ang kulay  
Konfigurasyon ng WriteBooster Buffer:  
Sine-check ang Secure Bootloader...  
Uri ng Device:  
UFS Device Class:  
UFS Mass Storage Subclass:  
Protocol na sinusuportahan ng UFS Device:  
I-enable ang Boot:  
Short Boot Enable:  
ID ng Boot Sequence:  
Suporta para sa security LU:  
Bersyon ng Pagtutukoy:  
Petsa ng Paggawa:  
Bilang ng Kilalang Logical Units:  
Descriptor Access Enable sa Partial Initialization:  
Initial Power Mode:  
High Priority LUN:  
Uri ng Secure Removal:  
Latency ng Background Operations Termination:  
Initial Active ICC Level:  
Unit Descriptor 0 Base Offset:  
Unit Descr. Config. Param. Length:  
RTT Capability ng UFS Device:  
RTC Update:  
Suporta sa Mga Tampok ng UFS:  
Field Firmware Update Timeout:  
Queue Depth:  
Bersyon ng Device:  
Bilang ng Secure Write Protect Areas:  
PSA Maximum Data Size:  
PSA State Timeout:  
Ang WriteBooster ay gumagamit ng User Space:  
Uri ng WriteBooster Buffer:  
Laki ng WriteBooster Buffer para sa shared  
UM CPort Configuration:  
Unified Memory Minimum Area Size  
HPB Specification Version:  
HPB Control Mode:  
Bilang ng Logical Units:  
Laki ng Boot Config:  
Laki ng Logical Unit Configuration:  
I-enable ang RPMB Region:  
Laki ng RPMB Region 1:  
Laki ng RPMB Region 2:  
Laki ng RPMB Region 3:  
I-enable ang Logical Unit:  
ID ng Boot LUN:  
Logical Unit Write Protect:  
Uri ng Memorya:  
Bilang ng Allocation Units:  
Data Reliability:  
Laki ng Logical Block:  
Uri ng Provisioning:  
Mga Kakayahan sa Context:  
Laki ng WriteBooster Buffer:  
HPB Maximum Regions:  
HPB Pinned Region Start Offset:  
HPB Pinned Regions:  
Index ng Unit:  
Logical Unit Queue Depth:  
Logical Unit Queue Priority:  
Suporta sa Uri ng Data:  
Bilang ng Logical Block:  
Laki ng Erase Block:  
Sensitivity ng Production State Awareness:  
Laki ng RPMB Region 0:  
Bilang ng Physical Memory Resource:  
Granularity ng Large Unit:  
Maximum Number of Active HPB Regions:  
Bilang ng HPB Pinned Regions:  
Laki ng Logical Unit WriteBooster Buffer:  
Numero ng Release ng MIPI Unipro:  
Numero ng Release ng MIPI M-PHY:  
Pangalan ng Manufacturer:  
Pangalan ng Produkto:  
OEM ID:  
Serial Number:  
Antas ng Pagbabago ng Produkto:  
Kabuuang Bilang ng Sektor:  
Laki ng Native Block:  
Laki ng Segment:  
Laki ng Allocation Unit:  
Minimum Addressable Block Size:  
Optimal Read Block Size:  
Optimal Write Block Size:  
Maximum Data-in Buffer Size:  
Maximum Data-out Buffer Size:  
Maximum Data Size sa isang Phase Collapse:  
Suporta sa Out-of-Order Data Transfer:  
Maximum Number of Logical Units Supported:  
Maximum Number of RPMB Frames:  
Dynamic Capacity Resource Policy:  
Maximum Available Contexts Supported:  
System Data Tag Unit Size:  
System Data Tag Resource Size:  
Supported Secure Removal Types:  
Supported Memory Types:  
Bilang ng Supported Memory Types:  
Enhanced Memory Type 1:  
Maximum Allocation Units ng Enhanced Memory Type 1:  
Capacity Adjustment Factor ng Enhanced Memory Type 1:  
Maximum Allocation Units ng System Code Memory:  
Capacity Adjustment Factor ng System Code Memory:  
Maximum Allocation Units ng Non-Persistent Memory:  
Capacity Adjustment Factor ng Non-Persistent Memory:  
Maximum Allocation Units ng Enhanced Memory Type 1:  
Maximum Allocation Units ng Enhanced Memory Type 2:  
Capacity Adjustment Factor ng Enhanced Memory Type 2:  
Maximum Allocation Units ng Enhanced Memory Type 3:  
Capacity Adjustment Factor ng Enhanced Memory Type 3:  
Maximum Allocation Units ng Enhanced Memory Type 4:  
Capacity Adjustment Factor ng Enhanced Memory Type 4:  
Optimal Logical Block Size:  
Maximum WriteBooster Buffer Size ng UFS Device:  
Maximum WriteBooster Buffer Count ng UFS Device:  
WriteBooster Capacity Adjustment Factor:  
WriteBooster User Space Consumption Mode:  
Maximum Zoned Logical Units:  
Minimum Erase Bytes ng Zoned Logical Unit:  
Laki ng Zoned Logical Unit:  
Laki ng HPB Region:  
Maximum Number ng LU sa HPB:  
Laki ng HPB Sub-Region:  
Maximum Active Regions ng HPB:  
Maximum VCC Current:  
Maximum VCCQ Current:  
Maximum VCCQ2 Current:  
Impormasyon sa Pre End of Life:  
Life Time via Vendor Method A:  
Life Time via Vendor Method B:  
Kabuuang Bilang ng Refresh:  
Refresh Progress:  
Ulat ng Kalusugan ng Vendor Proprietary:  
Device Initialization:  
Permanenteng Write Protection:  
Power On Write Protection:  
Background Operations:  
Purge Operation:  
Purge Error Status:  
Tampok ng Out of Order Data:  
Device Life Span Mode:  
Purge Enable:  
Refresh Enable:  
Pag-alis ng Physical Resource:  
Real Time Clock:  
UM Initialization:  
Field Firmware Update Operation:  
UM Suspend Command:  
UM Suspend Status:  
WriteBooster Feature:  
WriteBooster Flush Operation:  
WriteBooster Flush During Hibernate:  
Host Performance Booster Reset:  
I-enable ang Host Performance Booster:  
Boot LUN:  
Kasalukuyang Power Mode:  
Aktibong ICC Level:  
Power On Reset Device State:  
Background Operation Status:  
Purge Operation Status:  
Maximum Data In Size:  
Maximum Data Out Size:  
Tampok ng Out of Order Data Transfer:  
Kailangan ng Dynamic Capacity:  
Value ng Reference Clock Frequency:  
Lock ng Configuration Descriptor:  
Control ng Exception Event:  
Katayuan ng Exception Event:  
Laki ng Unified Memory Area:  
Maximum UMPIU Requests ng UM:  
Maximum HPB Command Data Size:  
Mga Segundong Lumipas mula sa TIME BASELINE:  
Context Configuration:  
Mga Tamang Naka-program na Block:  
Device FFU Status:  
Katayuan ng Production State Awareness:  
Laki ng Production State Awareness Data:  
Reference Clock Gating Wait Time:  
Magaspang na Package Case Surface Temperature:  
High Temperature Boundary:  
Low Temperature Boundary:  
Katayuan ng Throttling:  
Katayuan ng WriteBooster Buffer Flush:  
Available WriteBooster Buffer Size:  
Buhay ng WriteBooster Buffer:  
Kasalukuyang Laki ng WriteBooster Buffer:  
EXT_IID Status:  
Laki ng Host Hint Cache:  
Katayuan ng Refresh Operation:  
Refresh Frequency:  
Refresh Operation Unit:  
Paraan ng Refresh:  
Timestamp Simula noong Enero 1, 1970 (UTC):  
Kontrol ng FBO Operation:  
FBO Optimization Level:  
Kasalukuyang Estado ng FBO:  
F64 Serial Number:  
Bluetooth LE MAC Address:  
Uri ng Box:  
Antas ng Debug:  
Bersyon ng Activation File:  
Timestamp:  
Kumonekta  
I-click ito  
I-disconnect  
Itago ang Box Wallpaper  
Ipakita ang Box Wallpaper  
Kumonekta sa BLE  
Maling PIN  
SD Card  
eMMC  
UFS  
Hinahanap ang Mga Device...  
Isulat sa eMMC  
Mga Partisyon na Naka-configure na  
Basahin / Itakda lang  
Basahin / Isulat minsan  
Basahin / Power on reset  
Basahin / Volatile  
Isulat lang / Volatile  
Basahin  
Basahin / Persistent  
Basahin lang  
I-clear  
Itakda  
Wika  
Mga Tool  
Mga Tool 
Mga Diagnostic Tool  
Mga Pangkalahatang Setting  
Online Support  
Buong Logical Erase ng User Area  
Mga Task ng Koneksyon  
Partisyon ng Boot  
Partisyon ng User Area  
Partisyon ng Pangkalahatang Layunin  
Kinopya ang Text  
Susunod na Pahina  
Nakaraang Pahina  
Amplitude Adjust  
I-enable  
Amplitude ng Signal  
I-invert  
Gamitin ito para sa  
Gamitin lang para sa  
Memory Access  
Slave Address  
Magrehistro  
Mga Slave na Nahanap  
Palitan ang SDATA at SCLK  
Power Down VIO pagkatapos ng Pag-scan  
Palitan ang SDA at SCL  
Power Down VDD pagkatapos ng Pag-scan  
Simulan ang Pag-scan  
Ipakita ang Pinout  
Ang napiling halaga ay gagawing

Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy?  
Kailangan ng Halaga  
Pakipasok ang Hexadecimal Value  
i-click dito upang isulat ang halaga  
Bersyon ng FBO Specification:  
Inirekumendang Laki ng LBA Range:  
Maximum Laki ng LBA Range:  
Minimum Laki ng LBA Range:  
Maximum na Bilang ng Mga LBA Ranges:  
Pangangailangan sa Alignment:  
i-click dito upang baguhin ang halaga  
i-click dito upang basahin ang halaga  
I-click dito upang ligtas na I-power Down ang IC  
Ang device ay pumasok na sa UFS-PowerDown Mode  
Ang device ay pumasok na sa EMMC_POWER_OFF Mode  
Maaari mo na itong ligtas na alisin mula sa Socket  
Subukan ang RPMB Write  
Purge RPMB  
Mga Opsyon ng RPMB  
Entry  
Konpigurasyon ng Secure Write Protect  
Logical Block Address  
Bilang ng Mga Logical Block  
Uri ng Write Protection  
Konpigurasyon ng Boot  
Boot Partition  
Boot Bus Width  
Boot Mode  
Boot Acknowledge  
I-reset ang bus width pagkatapos ng Boot  
Permanenteng Proteksyon ng Boot Configuration  
Konpigurasyon ng Write Protection  
Katayuan ng WP Area 1  
Katayuan ng WP Area 2  
Temporaryong Proteksyon ng Write  
Permanenteng Proteksyon ng Write  
Suporta ng Secure WP  
Katayuan ng Secure WP  
Mabilis na Basahin ang RPMB  
I-configure ang Mga Setting ng Write Reliability  
I-reset ang RPMB  
Advanced na Mga Task  
I-reset ang Counter  
I-unlock ang CSD  
Buong Factory Reset  
I-reset ang Signal  
Dynamic Capacity Management  
Ligtas na Pamamahala ng Masamang Block  
Katayuan ng Kailangan ng Dynamic Capacity  
Factory Reset  
Pasadyang WP Area  
Pamahalaan ang Dynamic Capacity  
I-scan ang eMMC WP-Groups  
Tanggalin ang Proteksyon sa Write  
Automatic Reconnection Loop  
Ina-adjust ang Differential Voltage Swing  
Basahin ang S.M.A.R.T. Information  
Impormasyon sa Write Protection  
B_PWR_WP_EN  
Hindi Naka-check: Ang Boot region ay hindi power-on write protected.  
Naka-check: I-enable ang Power-On Period write protection sa boot area. Dapat na zero ang bit na ito kung naka-set ang B_PWR_WP_DIS (bit 6). Kapag binasa, ipinapakita lamang ng bit na ito kung ang power-on protection ay partikular na naitakda para sa boot region. Kung paano na-apply ang power-on protection ay nakasalalay sa setting ng bits 7 at 1. Upang mapatunayan ang proteksyon ng boot region basahin ang BOOT_WP_STATUS[174].  
B_PWR_WP_SEC_SEL  
Hindi Naka-check: Ang B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat lamang sa boot area, kung naka-set ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).  
Naka-check: Ang B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat lamang sa boot area, kung naka-set ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).  
B_PERM_WP_EN  
Hindi Naka-check: Ang boot region ay hindi permanently write protected.  
Naka-check: Ang boot region ay permanently write protected. Dapat na zero ang bit na ito kung naka-set ang B_PERM_WP_DIS. Kapag binasa, ipinapakita lamang ng bit na ito kung ang permanent protection ay partikular na naitakda para sa boot region. Kung paano na-apply ang permanent protection ay nakasalalay sa setting ng bits 7 at 3. Upang mapatunayan ang proteksyon ng boot region basahin ang BOOT_WP_STATUS[174]. Maaaring maging zero ang bit na ito kung ang buong device ay permanently protected gamit ang CSD[13].  
B_PERM_WP_SEC_SEL  
Hindi Naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) ay nalalapat lamang sa boot area, kung naka-set ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).  
Naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) ay nalalapat lamang sa boot area, kung naka-set ang B_SEC_WP_SEL (bit 7).  
B_PERM_WP_DIS  
Hindi Naka-check: Pinahihintulutan ng master na itakda ang B_PERM_WP_EN (bit 2).  
Naka-check: Permanenteng i-disable ang paggamit ng B_PERM_WP_EN (bit 2). Dapat na zero ang bit na ito kung naka-set ang B_PERM_WP_EN. Walang epekto ang bit na ito sa setting ng CSD[13].  
B_PWR_WP_DIS  
Hindi Naka-check: Pinahihintulutan ng master na itakda ang B_PWR_WP_EN (bit 0).  
Naka-check: I-disable ang paggamit ng B_PWR_WP_EN (bit 0). Dapat na zero ang bit na ito kung naka-set ang PWR_WP_EN.  
B_SEC_WP_SEL  
Hindi Naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) at B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat sa parehong boot partitions at ang B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) at B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) ay walang epekto.  
Naka-check: Ang B_PERM_WP_EN (bit 2) at B_PWR_WP_EN (bit 0) ay nalalapat lamang sa boot partition na pinili ng B_PERM_WP_SEC_SEL (bit 3) at B_PWR_WP_SEC_SEL (bit 1) ayon sa pagkakabanggit.  
TANDAAN: Kapag ang isang device ay naitakda upang i-enable ang proteksyon sa boot partitions nang magkahiwalay, hindi ito maaaring baligtarin para sa isang power cycle. Ang bit na ito ay nagbibigay-daan sa isang halo ng permanenteng protektado at power-on protektadong boot partitions.  
US_PWR_WP_EN  
Hindi Naka-check: Ang Power-on write protection ay hindi inilalapat kapag na-issue ang CMD28.  
Naka-check: I-apply ang Power-On Period protection sa protection group na tinukoy ng CMD28. Hindi maaaring itakda ang bit na ito kung naka-set ang US_PWR_WP_DIS. Walang epekto ang bit na ito kung naka-set ang US_PERM_WP_EN.  
US_PERM_WP_EN  
Hindi Naka-check: Ang permanent write protection ay hindi inilalapat kapag na-issue ang CMD28.  
Naka-check: I-apply ang permanent write protection sa protection group na tinukoy ng CMD28. Hindi maaaring itakda ang bit na ito kung naka-set ang US_PERM_WP_DIS.  
US_PWR_WP_DIS  
Hindi Naka-check: Maaaring i-apply ang Power-on write protection sa write protection groups.  
Naka-check: I-disable ang paggamit ng power-on period write protection para sa write protection groups sa loob ng lahat ng partisyon sa user area mula sa puntong ito hanggang ang power ay nawala o may naganap na hardware reset. Ang pagtatakda ng bit na ito ay walang epekto sa mga lugar na protektado na.  
US_PERM_WP_DIS  
Hindi Naka-check: Maaaring i-apply ang permanent write protection sa write protection groups.  
Naka-check: Permanenteng i-disable ang paggamit ng permanent write protection para sa write protection groups sa loob ng lahat ng partisyon sa user area mula sa puntong ito at pasulong. Ang pagtatakda ng bit na ito ay walang epekto sa mga lugar na protektado na.  
CD_PERM_WP_DIS  
Hindi Naka-check: Pinahihintulutan ng host na itakda ang PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).  
Naka-check: I-disable ang paggamit ng PERM_WRITE_PROTECT (CSD[13]).  
PERM_PSWD_DIS  
Hindi Naka-check: Ang mga tampok ng password protection ay naka-enable.  
Naka-check: Permanenteng naka-disable ang mga tampok ng password protection (ERASE (Forcing erase), LOCK, UNLOCK, CLR_PWD, SET_PWD).  
Gamitin  
upang baguhin ang PERM_WRITE_PROTECT at TMP_WRITE_PROTECT values  
I-format bilang exFAT  
Overwrite Existing File?  
Kanselahin ang Operasyon...  
I-save ang RAW Flash Dump File  
Piliin ang Output Directory  
I-save ang RAW Register Dump File  
Buksan ang BitMap File  
Piliin ang Flash File  
Isulat ang RAW Flash Dump File  
Isulat ang EXT_CSD File  
Piliin ang Binary FFU File  
I-repair ang  
Buong Factory Reset ng eMMC?  
Magpatuloy pa rin?  
Buburahin nito ang DATA, BOOT, RPMB, at lahat ng iba pang Mga Setting.  
Sigurado ka bang gusto mong Burahin?  
Sigurado ka bang gusto mong Isulat?  
Burahin ang Partisyon bago Isulat?  
Basahin ang super Partition Information  
Burahin/I-format ang User Data?  
Sigurado ka bang gusto mong Burahin  
Gusto mo bang I-format  
Sigurado ka bang gusto mong Burahin ang Buong Device?  
I-unlock/I-reset ang CSD?  
Hindi lahat ng eMMC / eMCP ay Sumusuporta sa tampok na ito.  
Alisin ang USER Area at GPPx Write Protections?  
Isulat ang CID Register?  
Isulat ang Secure WP Configuration?  
Ang matagumpay na pagsulat ay magdadagdag ng 2 sa RPMB Counter.  
SURE KA BA ???  
Isulat ang RPMB Key?  
Ang matagumpay na pagsulat ay magdadagdag ng 1 sa RPMB Counter.  
Subukan ang RPMB Write?  
I-load ang XML para sa ibang Partitions?  
Maghanap...  
Maghanap ng Partisyon  
Maghanap ng Susunod  
I-load ang Mas Matandang Backup  
Wala Nang Mas Matandang Backups Na Nahanap!  
I-load ang Mas Bagong Backup  
Wala Nang Mas Bagong Backups Na Nahanap!  
Configuration Loaded mula sa  
Timestamp  
I-configure ang  
I-repair ang GPT Errors kung mayroon?  
I-unpack ang Mga File  
Piliin ang Mga Nakapack na File  
I-verify ang Checksums at Hash?  
Piliin ang Bansa / Provider Variant Code  
FRP Unlock  
I-format ang FRP Partition?  
Burahin ang User Data  
Burahin ang User Data?  
100% Sigurado ka ba?  
Ang User Data ay mawawala magpakailanman.  
Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy?  
Factory Format Device?  
Factory Format Device  
Blank Check  
Dini-decompress ang File  
Paki-hintay...  
Binabasa ang Impormasyon ng Android  
Naiintindihan ko na maaari ko lamang gamitin ang mga tampok na ito para sa  
pang-eksperimentong layunin sa mga device na pagmamay-ari ko.

Alisin ang Account  
Kumpirmahin mo ba na ito ang iyong device?  
Inuunpack ang File  
Tine-verify ang Checksum  
I-click ang Write button para i-apply ang UFS Provisioning  
Factory Provision  
Babala:  
Ang mga pagbabago sa mga setting ng UFS Provision ay MAGBUBURA ng LAHAT ng DATA sa loob ng UFS IC.  
Siguraduhin na gumawa ka ng backup ng lahat ng mahahalagang partisyon bago magpatuloy.  
Kasalukuyang UFS Provision na nai-save sa:  
Inilalapat ang Mga Persistent na Katangian:  
Irehistro ang F64 Box
Mangyaring ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon
ay Kinakailangan
hindi katulad ng
Unang Pangalan
Apelyido
Email Address
Bansa
Numero ng Mobile
Serbisyo ng Mensahe
User Name
Paraan ng Pag-verify ng OTP
sa pamamagitan ng Mobile Number
sa pamamagitan ng Email Address
sa pamamagitan ng Serbisyo ng Mensahe
Lumikha ng Password ng Account
I-verify ang Password
Impormasyon ng Gumagamit
F64 Box Online Registration
Isumite
Mangyaring ipasok ang OTP bago matapos ang timer
ipinadala sa
Isumite ang OTP
Humiling ng bagong OTP
Online Registration Task
Naisumite ang Impormasyon ng User
Humihiling ng OTP...
Bine-verify ang OTP...
Matagumpay na Nakarehistro ang Box!
NABIGO ang Pagpaparehistro sa Kahon!
Error sa Server
PARTITION ATTRIBUTE ENHANCED
Piliin ang Uri ng SoC ng Device
Magbukas ng MTK Preloader
Suriin ang Sinusuportahang Preloader eMMC / UFS
Hindi pa sinusuportahan
I-unpack din ang iba pang SIN file?
Piliin ang Configuration
Memorya na Ginamit
Kasalukuyang isinasagawa ang pag-scan ng RFFE...
Kasalukuyang isinasagawa ang I2C Scanning...
Kasalukuyang isinasagawa ang I3C Scanning...
Kasalukuyang isinasagawa ang SPI Scanning...
Kasalukuyang isinasagawa ang UART Scanning...
I-click ang STOP para Kanselahin
Karaniwang Setup
Sigurado ka bang gusto mong i-restart ang USB?
Kanselahin ang lahat ng Tumatakbong Gawain.
Magpatuloy sa USB RESTART?
Sigurado ka bang gusto mo
ITIGIL ang kasalukuyang Gawain?
Mangyaring pumili ng a
Sumulat ng CSD Register?
ERROR
PERMANENTE NA ISULAT PROTEKTAHAN
ang kabuuan
Kung 100% sigurado ka, i-click ang YES 3 beses...
Sagutin mo ito
Sumulat ng RPMB Data?
Magdaragdag ang RPMB Data Write na ito
sa Write Counter
Isama ang OTP Items?
Isama ang Write Protection Items?
Isama ang Mga Item ng Mga Setting ng Partition?
Error sa pagsisimula ng pagtuklas
Permanenteng I-disable ang Firmware Update?
Sigurado ka bang gusto mong Itakda
Permanenteng Proteksyon sa Pagsusulat?
Sigurado ka bang gusto mong lumabas?
Isang Aktibong Gawain ang Tumatakbo! Lumabas pa rin?
Subukan ang RPMB Key?
Subukan ang RPMB Write?
Ang matagumpay na pagsubok ay magdaragdag ng 1 sa Counter.
PERMANENTLY LOCK
ang Configuration Descriptor?
I-restart ang Application para ilapat ang Tema?
Ligtas na Idiskonekta ang eMMC?
I-finalize ang Mga Setting ng Partition?
Ang pamamaraang ito ay One Time Programmable (OTP)
Sigurado ka bang gusto mong ilapat ang mga pagbabago?
Ang ilang mga opsyon na pinili ay maaaring OTP
Sigurado ka bang gusto mong Permanenteng huwag paganahin ang pagbabago 
ng boot configuration register bits na may kaugnayan sa boot mode?
I-reset ang RPMB Data at Key?
Basahin ang RPMB Key?
Factory Reset eMMC Provisioning?
BUBURAHIN nito ang lahat ng DATA mula sa
at RESET din ang mga setting ng EXT_CSD.
I-reset ang RPMB Counter?
Palayain
bytes mula sa USER Partition?
Orihinal
Inayos
Ang pamamaraang ito ay gagawing mas maliit ang USER Parition
Impormasyon sa Socket
Uri ng Socket
Serial Number
Petsa ng Paggawa
Mga Na-activate na Tampok
Ipakita ang Mga Boltahe ng Kahon
UFS Differential Voltage Swing
Nabasa ko ang EULA
Sumasang-ayon ako sa EULA
Suporta
Social Media
User Manual
Online Shop
Mga Tampok na Accessory
Mga pag-activate
Paganahin ang
Pindutin nang matagal ang CTRL key para sa MoviNand FFU
Buburahin nito ang lahat ng DATA maliban sa RPMB
I-unlock ang Configuration ng Partition
Ang pagpapalit ng mga Partisyon ay BUBURAHIN ang lahat ng Data (Maliban sa RPMB)!
Naka-lock ang Configuration ng Partition
NTAG® Information
Programming Date
User Memory
Lock Status
Pula
Berde
Asul
Baligtarin ang mga napili
Huwag paganahin
Piliin ang Backup File
Multiplier ng Laki ng Buffer
I-overwrite ang mga na-unpack na files?
Antas ng Pagbubukod ng Device:
HID Operations:
HID Available Size:
Laki ng HID:
HID Progress Ratio:
Estado ng HID:
Impormasyon ng Pahiwatig sa Pagbabago ng Laki ng Buffer ng WriteBooster:
Paganahin ng WriteBooster ang Buffer Resize:
WriteBooster Resize Op Status:
WriteBooster Buffer Partial Flush Mode:
WriteBooster Max Partial Flush FIFO Sukat:
WriteBooster Kasalukuyang Partial Flush FIFO Sukat:
WriteBooster Kasalukuyang Naka-pin na Laki ng Paglalaan ng Buffer:
Available ang WriteBooster na Laki ng Naka-pin na Buffer:
WriteBooster Cumulative Written Size:
WriteBooster Partial Flush Pinned Buffer Size:
WriteBooster Partial Flush Min Non-Pinned Size:
Paganahin ang Pag-unpin ng Naka-pin na Data:
Capacity Adjust Factor Representation Format:
Ibalik ang Nakaraang CID
Alisin ang Write Protect Groups
at posibleng burahin ang lahat ng data?
Nag-backup ka na ba ng Mahalagang Data?
Handa ka na bang magpaalam sa Lahat ng Iyong Data?
I-scan muli ang UFS para tingnan ang Status ng Proteksyon sa Pagsulat
ERROR: I-unlock muna ang bConfigDescrLock (OTP).
Hindi sinusuportahan ng eMMC na ito ang feature
Itinakda sa Folder ang Direktoryo ng Trabaho
I-click ang YES para Burahin ang Partition gamit ang 0xFF (Bagong Paraan)
I-click ang HINDI para Burahin ang Partition na may 0x00 (Old Method)
Itakda ang RPMB Counter
Mayroon ka na bang Buong RPMB Data Backup?
Ilagay ang Gustong Counter Value
Pumili ng RPMB Binary Backup File
BLANK ang Data ng RPMB!
Mag-load ng GPT para sa iba pang mga Partisyon?
Baguhin ang Boot Slots?
Piliin ang Boot A o B
Piliin ang Wastong Pamamaraan
Bagong Seguridad para sa Android 14 at 15
Bagong Seguridad ng FRP (2024, 2025)
Lumang Seguridad ng FRP
Configuration ng Partition
Reperensyang Orasan
Deskriptor ng Configuration (OTP)
Piliin ang RPMB Read Size
Burahin ang lahat ng LUN
(Ayusin ang Mabagal na UFS)
Hindi nito mabubura ang RPMB o Write Protected Areas
Burahin ang lahat ng Partisyon
OEM Unlock
Itakda ang OEM Unlock Enable?
Burahin bago Sumulat
Backup
Laktawan ang Userdata
Sumulat sa Slot A at B
Ilagay ang Custom na Watermark